| Definizione delle classi e degli stati di attrezzaggio |  |
| È possibile utilizzare la funzionalità di ottimizzazione dell'attrezzaggio per programmare gli ordini di produzione di ERP LN relativi ad articoli standard o personalizzati in modo da ridurre i tempi di attrezzaggio. Procedura Per utilizzare la funzionalità di ottimizzazione dell'attrezzaggio per articoli standard di ERP LN, è necessario effettuare le operazioni indicate di seguito, che consentono di collegare classi di attrezzaggio e stati di attrezzaggio alle operazioni del ciclo di produzione dell'articolo standard: Definire le classi di attrezzaggio nella sessione Classi di configurazione (tcmcs0185m000). Definire gli stati di attrezzaggio nella sessione Stati configurazione (tcmcs0186m000). Dalla sessione Operazioni ciclo di produzione (tirou1102m000) è possibile avviare la sessione Classi e stati attrezzaggio per Operazione ciclo di produzione (tirou1104m000) per collegare classi e stati di attrezzaggio alle operazioni relative a un articolo standard specifico. Dopo avere generato gli ordini di produzione, è possibile utilizzare la sessione Classi e stati attrezzaggio per Operazione (tisfc0133m000) per verificare e modificare le classi e gli stati di attrezzaggio collegati alle operazioni di un ordine di produzione specifico. Un programmatore del reparto produzione può utilizzare le informazioni disponibili in questa sessione per generare blocchi di ordini o per raggruppare manualmente gli ordini di produzione in base a operazioni con uno stato di attrezzaggio specifico, ovvero una caratteristica specifica. In questo modo, è possibile eseguire una determinata operazione in successione per tutti gli ordini di produzione del gruppo e, di conseguenza, ridurre al minimo il tempo di attrezzaggio della macchina per l'esecuzione dell'operazione. Articoli personalizzati Per la conversione in classi e stati di attrezzaggio delle caratteristiche di prodotto definite nel modulo Configurazione prodotti, vedere Definizione di classi e stati di attrezzaggio per le caratteristiche di prodotto. Sequenza di pianificazione Se si definiscono classi e stati di attrezzaggio per la funzionalità di pianificazione dei blocchi di ordini, è necessario immettere una sequenza di pianificazione per ogni stato di attrezzaggio. ERP LN ordina automaticamente i blocchi di ordini in base alla sequenza di pianificazione correlata. Per definire la sequenza di pianificazione di uno stato di attrezzaggio, immettere un valore numerico nel campo Sequenza pianificazione della sessione Stati configurazione (tcmcs0186m000). Argomenti correlati Nozioni di base sulle classi e sugli stati di attrezzaggio in ERP LN Pianificazione dei blocchi di ordini Definizione di classi e stati di attrezzaggio per le caratteristiche di prodotto |