| Calcolo dei costi operazione (ore-uomo e ore-macchina) |  |
| ERP LN determina le ore-uomo e le ore-macchina per calcolare i costi operazione. Per ciascuna operazione trovata nella struttura, ERP LN determina il tipo di attività. Le ore-uomo e le ore-macchina di un'operazione non a macchina vengono calcolate utilizzando la seguente formula:
                    (Tempo attrezzaggio/Quantità ordine) + (Tempo esecuzione * Unità ciclo produzione)
        Ore-uomo = ------------------------------------------------------------------------------------
                                                        60
Se l'operazione viene eseguita a macchina, le ore-uomo e le ore-macchina vengono calcolate secondo le seguenti formule:
                       (Tempo attrezzaggio/Quantità ordine) + (Tempo esecuzione/Unità ciclo produzione)
        Ore-macchina = ---------------------------------------------------------------------------------
                                                           60
Successivamente ERP LN determina se il tipo di centro di lavoro è eseguito in un centro di lavoro principale, in un centro di lavoro secondario o in un centro di lavoro in conto lavoro. Nel caso di un centro di lavoro principale o di un centro di lavoro secondario, i costi vengono calcolati come descritto in Calcolo dei costi operazione (manodopera, macchina, generali). Nel caso di un centro di lavoro in conto lavoro, il calcolo viene eseguito come descritto in Operazione conto lavoro senza supporto del flusso di materiale. Argomenti correlati Calcolo dei costi operazione (manodopera, macchina, generali) Operazione conto lavoro senza supporto del flusso di materiale |