| 組立ライン - 状況 (tiasc7520m000) |  |
| セッションの目的: 組立ラインのすべての状況のリストを日付別に表示します。 状況 組立ラインは次の 2 つの状況のいずれかを持つことができます。 オープン クローズ 会計取引 組立ラインをクローズすると、次の会計取引が発生します。 ライン付加費用が実際仕掛品に適用される 製造結果が計算および転記される 仕掛品が計算オフィスに振り替えられる (メイン組立ラインがクローズされる場合のみ) 注意 組立ラインは、組立ラインのクローズ (tiasc7220m000) セッションでクローズできます クローズされた組立ラインは、このラインに新しいオーダを計画すると、自動的に再開されます 関連トピック 組立管理の概要 組立ラインステーションの利用率 組立管理 (ASC) モジュールにおけるライン順序とライン規則のタイプ 組立オーダの原価計算 組立のバックフラッシュ
フィールド | 説明
組立ライン | 最終組立計画 (FAS) 品目を生産する一連のラインステーション。あるラインステーションから他のラインステーションへ品目を渡したり、各ラインステーションで作業を行ったりすることで、品目を生産します。組立ラインは、バッファで区切られたいくつかのラインセグメントに細かく分割されます。組立ラインはメインラインまたは供給ラインのいずれかになります。
日付 | 状況が変更された日付
組立ライン状況 | 組立ラインは、オープンとクローズの 2 つの状況のいずれかを持つことができます。