| 日別ワークセンタの利用率概要 (tisfc1506m000) |  |
| セッションの目的: ワークセンタの 1 日の能力利用率の概要を表示します。計画されている時間および数量を互いに表示できます。 このセッションは、工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの日利用率の更新方法フィールドで自動またはマニュアルを選択した場合にのみ使用できます。 特定メニュー 次のオプションが使用可能です。 製造計画 (tisfc0110m000) を開始するための製造計画 機械およびワークセンタがどの程度の能力を使用するかを再計算するために利用率の構築。これはラインワークセンタに対しては行われません。このオプションを使用するには、工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションで、日利用率の更新方法フィールドの自動またはマニュアル、および週利用率の更新方法フィールドの自動またはマニュアルを選択する必要があります 注意 ズームによってこのセッションを開始した場合は、レコードの検索と選択のみできます。 関連トピック 製造オーダ - 機能の概要 使用可能能力の計算方法 概要セッションを使用するには
フィールド | 説明
ワークセンタ | 該当するワークセンタについて、その日に計画されている能力所要量の概要を参照します。 共用ワークセンタの利用率を表示する場合は、共用ワークセンタの利用率概要 (tisfc1510m000) セッションを使用します。
記述 | 該当するワークセンタについて、その日に計画されている能力所要量の概要を参照します。 共用ワークセンタの利用率を表示する場合は、共用ワークセンタの利用率概要 (tisfc1510m000) セッションを使用します。
標準能力 |
製造日 | その日に計画されている能力所要量の概要を参照します
使用可能能力 | ワークセンタで作業している従業員の該当日の使用可能能力 (時間) 関連トピック 使用可能能力の計算方法
開始 時間 | どのような能力が計画されているかを確認する必要がある期間の始点
製造 オーダ | 計画されている製造オーダのコード
品目 | その作業で製造される品目
工順 | 品目を製造するために必要な作業の順序 作業ごとに、段取時間やサイクル時間に関する情報に加え、タスク、機械、ワークセンタが指定されます。 注意 工順が表示されない場合は、製造オーダに対して定義された見積製造原価がないからです。
作業 | ワークセンタで計画されている作業のコード
機械 | 作業で使われる機械
計画 数量 | この日に、この作業で、製造を計画している品目の数量。仕損と低産出率で損失した品目も含まれます。
人時間 | 作業の実行に必要な人時間 関連トピック 人/機械時間の計算
物理的 位置 | オーダを処理する場所
工程管理 オーダグループ | オーダが属するオーダのグループ 関連トピック オーダ分類
機械時間 | 作業の実行に必要な機械時間 関連トピック 人/機械時間の計算
標準能力 |
使用可能能力 | その日に、ワークセンタで稼働している機械の使用可能能力 (時間) 関連トピック 使用可能能力の計算方法
コマンド | 説明
製造計画 | 製造計画 (tisfc0110m000) セッションが開始されます。
利用率の構築 | クリックすると企業計画モジュールから計画を更新します。すべての利用率データが削除され、製造計画 (tisfc0110m000) セッションの製造数量と日付データを使って再生成されます。これはラインワークセンタに対しては行われません。工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの日利用率の更新方法フィールドで自動を、週利用率の更新方法フィールドで自動を選択した後でなければ、このオプションを使用できません。
計画ボード | クリックすると製造計画 (tisfc0110m000) セッションが開始します。