| バックフラッシュ数量の計算 |  |
| 合計オーダ数量を完了としてレポートすると、バックフラッシュによって出庫される資材数量が、見積資材数量に等しくなります。 オーダ数量の一部を完了としてレポートすると、資材の出庫数量が次式で計算されます。
    資材のバックフラッシュ数量 =
    見積数量 × (バックフラッシュ予定数量 ÷ 計画投入数量)
計画投入数量は、作業における仕損および産出率に見合うように修正されたオーダ数量です。 見積資材 (ticst0101m000) セッションに表示される見積数量 割合としてではなく固定量として定義されている、資材の仕損は、バックフラッシュが実施されるとただちにすべて一括して出庫されます。これらの仕損数量は、次のセッションで定義できます。 見積資材 (ticst0101m000) 製造計画 (tisfc0110m000) 関連トピック バックフラッシュ手順 仕損および産出率 バックフラッシュ |