| 組立ライン - ライン利用率 (tiasl3500m000) |  |
| セッションの目的: 組立ラインにスケジュールされているオーダの数、およびそのラインで可能な最大オーダ数を表示します。 特定メニューオプション 次のセッションを開始できます。 組立ライン - ライン利用率 - チャート (tiasl3700m000) ライン利用率の再構築 (tiasl3200m000) クリティカルオプション組合せ別利用率 (tiasl3510m000) 関連トピック 組立ラインステーションの利用率
フィールド | 説明
組立ライン | 最終組立計画 (FAS) 品目を生産する一連のラインステーション。あるラインステーションから他のラインステーションへ品目を渡したり、各ラインステーションで作業を行ったりすることで、品目を生産します。組立ラインは、バッファで区切られたいくつかのラインセグメントに細かく分割されます。組立ラインはメインラインまたは供給ラインのいずれかになります。
日付 | 利用率データが参照するオフライン日
実際オーダ数 | 指定した日付について組立ラインにスケジュールされているオーダ数
最大オーダ数 | オーダの観点による組立ラインの最大能力。この能力はライン混成規則によって決まります。