| ライン利用率の再構築 (tiasl3200m000) |  |
| セッションの目的: 特定の範囲のオフライン日について、特定の範囲の組立ラインの利用率を再計算します。 ライン組立管理 (LAC) のデータを変更したときに、計画されているオーダの数がラインの能力とどのように比較されるかを知りたいという場合にこのセッションを使用します。ERP LN は、組立ラインで計画されている組立オーダのオプション組合せをライン組立管理 (LAC) から取得します。 ライン利用率を確かめるには、組立ライン - ライン利用率 - チャート (tiasl3700m000) セッションを使用します。 関連トピック 組立ラインステーションの利用率
フィールド | 説明
組立ライン | 利用率を再計算する組立ラインの範囲
オフライン日 | 利用率を再計算するオフライン日の範囲
コマンド | 説明
再構築 | 特定の範囲のオフライン日について、特定の範囲の組立ラインの利用率を再計算する場合にクリックします。