| 組立部品所要の出力 (tiasc7440m000) |  |
| セッションの目的: 組立部品所要を出力します。 次のチェックボックスの少なくとも 1 つをオンにして、組立部品所要を出力します。 引当予定 バックフラッシュ予定 選択した内容に応じて、引当予定の部品、バックフラッシュ予定の部品、またはその両方のオプションの所要が出力されます。 パラメータ 組立部品所要は、クラスタ化されたラインステーションオーダ (CLSO) によって保管されます。CLSO は、ラインステーションの資材を結合するために、組立部品引当およびバックフラッシュで使用されます。ただし、CLSO の内容は、作業がラインステーション基準なのかオーダ基準なのかに応じて異なります。 ラインステーション基準: CLSO は丸一日を対象にします。各タイムバケット (日) ごとに、個々に組立部品引当の倉庫オーダラインが生成されます オーダ基準: CLSO は組立オーダを対象にします。CLSO ごとに、個々の倉庫オーダが生成されます これらのオプションは、組立管理パラメータ (tiasc0100m000) セッションの取引処理パラメータで定義されます。 注意 クラスタ化されたラインステーションオーダ (tiasc7530m000) セッションで CLSO を表示できます バケット定義 (tiasl1100m000) セッションでバケットを定義できます 関連トピック 組立管理の概要 ラインステーションバリアント 組立オーダの原価計算 組立のバックフラッシュ 組立オーダ |