| 作業原価 (人および機械時間) の計算 |  |
| ERP LN では、作業費を計算するために人時間および機械時間を求めます。 ERP LN では、構造において見つかる作業ごとにタスクタイプが判別されます。非機械作業に対する人および機械時間は、以下の公式を使用して計算します。
    (段取時間 ÷ オーダ数量) + (実行時間 × 工順単位) 人時間 =
    -----------------------------------------------------------------
                                         60
作業が機械作業である場合、人時間および機械時間は、以下の公式に従って計算されます。
    (段取時間 ÷ オーダ数量) + (実行時間 ÷ 工順単位) 機械時間 =
    --------------------------------------------------------------
                                        60
次に、ワークセンタタイプの実行場所がメインワークセンタであるか、サブワークセンタであるか、それとも外注ワークセンタであるかが判別されます。 ワークセンタがメインワークセンタまたはサブワークセンタである場合は、作業原価 (労務、機械、間接費) の計算に記載されているように、原価が計算されます。ワークセンタが外注ワークセンタである場合は、資材フローサポートのない作業の外注に示してあるように計算が実行されます。 関連トピック 作業原価 (労務、機械、間接費) の計算 資材フローサポートのない作業の外注 |