| 工具計画方法 |  |
| 工具計画の目的は、製造オーダ、サービスオーダ、およびワークオーダに必要な工具を見積ることにあります。製造オーダが計画済の場合、品目にリンクされた工順を使用して、必要な工具が判別されます。 工具が計画された後は、見積工具所要 (titrp0511m000) セッションで工具計画の利用性がチェックされます。 工具計画手順は、次のセッションで使用されます。 工具の一括計画 (titrp0211m000) セッション。この方法が用いられるのは、工具シリアル番号が指定されていない場合のみです。 工具の再計画 (titrp1202m000) セッション。 工具の利用性チェック (titrp0213m000) セッション。この方法が用いられるのは、工具シリアル番号が指定されていない場合のみです。 工具計画方法を用いると、工具タイプ別工具 (titrp0502m000) セッションの工具使用フィールドが考慮されます。使用予定工具数は、使用予定最大工具数によって決定されます。工具の一括計画 (titrp0211m000) セッションおよび工具の再計画 (titrp1202m000) セッションでの工具計画の際は、代替工具タイプが考慮されます。工具タイプ (titrp0101s000) セッションの計画方法フィールドも考慮されます。計画時には、このフィールドの値に応じて、次のいずれかの方法が使用されます。 最小残余工具寿命 - 最小残存寿命の工具が、最初に考慮されます。 最大残余工具寿命 - 最大残余工具寿命の工具が選択されます。 オーダ数量にもとづく - 計画に合わせて、計画対象とみなされる所要量以上の残余工具寿命が選択されます。 不適用 - 計画方法が不適用であるため、工具寿命は適用されません。 工具計画方法手順では、上記の入力をすべて考慮して工具が計画されます。一度の利用性チェック手順で所要量が満たされない場合は、購買数量が推奨されます。所要量に見合った工具を計画できない場合、所要量は変更されません。 |