| 週別利用率概要 (tisfc1502m000) |  |
| セッションの目的: 1 週間の能力利用率の概要を表示します。ワークセンタおよび機械の占有が計画されている時間および数量を互いに表示できます。表示メニュー ワークセンタ別または機械別に表示をソートできます。特定 メニュー 次のコマンドが使用可能です。 製造計画 (tisfc0110m000) を開始するための製造計画 機械およびワークセンタがどの程度の能力を利用される予定かを計算するために利用率の構築。このオプションを使用するには、工程管理パラメータ (tisfc0100s000) の週利用率の更新方法フィールドで自動またはマニュアルを選択する必要があります 注意 ワークセンタ別の毎週の能力利用率を週別ワークセンタの利用率概要 (tisfc1501m000) で表示でき、そのデータを週別ワークセンタの利用率の出力 (tisfc1402m000) で出力できます。共用ワークセンタの利用率を表示する場合は、共用ワークセンタの利用率概要 (tisfc1510m000) セッションを使用します。ズームによってこのセッションを開始した場合は、レコードの検索と選択のみできます。 関連トピック 製造オーダ - 機能の概要 概要セッションを使用するには
フィールド | 説明
製造年 | 該当する年に、計画されている時間と数量を参照します。
製造週 | 該当する週に、計画されている時間および数量の概要を参照します。週番号はその年の週を示し、一週間が月曜日から始まるものとして、その年の少なくとも 4 日分が含まれる最初の週を週 1 とします。
人時間 | 作業の実行に必要な人時間 関連トピック 人/機械時間の計算
日付 | 該当する日に、どのような能力が計画されているのかを参照します。
製造オーダ | 計画された作業のオーダ番号
作業 | 作業の連番 作業は連番の順に続ける必要はありません。製造計画 (tisfc0110m000) セッションでオーダを定義できます。
ワークセンタ | 作業が計画されるワークセンタ 共用ワークセンタの利用率を表示する場合は、共用ワークセンタの利用率概要 (tisfc1510m000) セッションを使用します。
計画数量 | この日に、この作業で、製造を計画している品目の数量。仕損と低産出率で損失した品目も含まれます。
機械 | 作業で使われる機械
機械 | 作業で使われる機械
機械時間 | 作業の実行に必要な機械時間 関連トピック 人/機械時間の計算
コマンド | 説明
製造計画 | クリックすると製造計画 (tisfc0110m000) セッションが開始します。
利用率の構築 | クリックすると企業計画モジュールから計画を更新します。すべての利用率データが削除され、製造計画 (tisfc0110m000) セッションの製造数量と日付データを使って再生成されます。これはラインワークセンタに対しては行われません。 工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの週利用率の更新方法フィールドで自動を選択した後でなければ、このオプションを使用できません。
計画ボード | クリックすると製造計画 (tisfc0110m000) セッションが開始します。