| 有効値 |  |
| すべての使用可能ライン すべての製造部品表ラインが設計部品表ラインおよび非設計部品表ラインによって置換されます。後者は、プロジェクトにコピーされる (設計部品表のコピーデータ (tiedm1120m000) セッションの非プロジェクト品目をプロジェクト品目へのコピー方法を使用) 標準製造部品表のラインです。 対応する位置のみ 設計部品表と位置番号が同じ製造部品表のラインが、対応する設計部品表ラインおよび非設計部品表ラインによって置換されます。他の製造部品表ラインは変更されません。 対応およびリンクされた位置 製造部品表の以下のラインが設計部品表ラインおよび非設計部品表ラインによって置換されます。 設計部品表ラインと同じ番号を持つ製造部品表のライン 設計部品表ライン番号とは番号が異なる製造部品表のライン。この場合、部品表 (tibom1110m000) セッションの EDMとのリンクチェックボックスがオンであり、番号は設計データの仕上げ操作によって以前に作成された番号である必要があります。 製造部品表のもう一方のラインは変更されません。これらのラインは設計には関係しません (たとえば、梱包資材)。この場合、製造部品表にある設計関連の構成要素と、設計に関連しないロジスティクスとは明確に区別できます。 |