| 共用ワークセンタの利用率概要 (tisfc1510m000) |  |
| セッションの目的: 共用ワークセンタの利用率を表示するセッションを開始し、どの 2 次ワークセンタが 1 次ワークセンタの能力を共用するか (共用ワークセンタの関係) を表示します。どの 2 次ワークセンタが 1 次ワークセンタの能力を共用するかは、共用ワークセンタ関係 (tirou3100m000) セッションで定義できます。 共用ワークセンタの利用率を表示するには、 1 次ワークセンタの会社および 2 次ワークセンタの会社について利用率の構築 (tisfc0201m000) セッションを実行します。デスクトップマネージャまたはメニューブラウザのオプションメニューから会社を変更できます 特定 メニューから適切なオプションを選択します 注意 このセッションを使用する場合は、1 次ワークセンタの会社で操作する必要があります。 関連トピック 共用ワークセンタ 資源単位別基本日能力の計算 資源単位別基本週能力の計算 ボトルネックワークセンタおよびレートの計算
フィールド | 説明
共用1次ワークセンタ | 作業が実際に行われる共用ワークセンタ。作業は、1 次ワークセンタとは別のロジスティック会社の 2 次ワークセンタに計画されます。これによって、作業の計画は自分自身のロジスティック会社のワークセンタに対して行い、作業の実行は販売オーダや購買オーダを使用することなく別のロジスティック会社で行うことができます。各 1 次ワークセンタでは、複数の 2 次ワークセンタを持つことができます。共用ワークセンタを参照してください。
共用1次ワークセンタ | 作業が実際に行われる共用ワークセンタ。作業は、1 次ワークセンタとは別のロジスティック会社の 2 次ワークセンタに計画されます。これによって、作業の計画は自分自身のロジスティック会社のワークセンタに対して行い、作業の実行は販売オーダや購買オーダを使用することなく別のロジスティック会社で行うことができます。各 1 次ワークセンタでは、複数の 2 次ワークセンタを持つことができます。共用ワークセンタを参照してください。
共用ワーク センタ会社 | 2 次ワークセンタの会社
会社名 | 2 次ワークセンタの会社の名称
共用2次 ワークセンタ |
記述 |
共用割合 能力 | 2 次ワークセンタに割り当てられる、1 次ワークセンタの能力の割合。この共用ワークセンタの関係は、共用ワークセンタ関係 (tirou3100m000) セッションで定義します。 注意 (たとえば超過時間を考慮に入れるために) 2 次ワークセンタの能力の合計が 100 を超えることも可能ですが、通常の慣行とすべきではありません。 関連トピック 共用ワークセンタ
標準人員能力 | 1 次ワークセンタの標準能力を人時間で表した値 標準能力は、ワークセンタ (tirou0101m000) セッションの次のフィールドから計算されます。
    作業者数 x 資源単位別基本日能力
標準機械能力 | 1 次ワークセンタの標準能力を機械時間で表した値 標準能力は、ワークセンタ (tirou0101m000) セッションの次のフィールドから計算されます。
    機械数 x 資源単位別基本日能力