| ネットワーク工順 |  |
| 単純工順は連続して順序付けされた作業のみで構成されます。これに対し、ネットワーク工順には並列作業も含まれます。 工順モジュールでは、単純工順のみが再定義されます。ネットワーク工順を定義するには、ファントム品目を使用します。ファントム品目の工順は、ファントムにリンクされた主品目の作業の直前にある、主品目の工順に接続されます。見積資材 (ticst0101m000) セッションの作業フィールドでは、ファントムに作業をリンクできます。例については、ネットワーク工順の例を参照してください。 ネットワーク構造を変更するには、製造計画 (tisfc0110m000) セッションの次作業フィールドを修正します。 注意 サポートされているのは、収束ネットワーク工順のみです。2 つの並列作業の後に 1 つの次作業を続けることはできますが、2 つの並列作業の前に単独作業を先行させることはできません。 関連トピック ファントム 製造オーダでのファントムの追加および正展開 ネットワーク工順の例 ファントム作業の再採番 作業への資材のリンク |