| 設計品目/品目の整合性 (tiedm1521m000) |  |
| セッションの目的: 改訂とそのコピー先の製造品目との差異を表示します。差異は設計品目または品目のいずれかが変更されると発生します。 設計品目の改訂を品目にコピーした場合、この 2 つの品目の整合性を調べることができます。 改訂と品目を入力するには、[レコード検索] ボタンをクリックします。コピー先の品目がカスタマイズされている場合は、第 1 セグメントにプロジェクトコードを入力する必要があります。ERP LN は比較データを表示し、品目データにアスタリスク (*) を付けて差異を示します。アスタリスクは、データがまだコピーされていない場合も表示されます。 注意 設計部品表/製造部品表の整合性 (tiedm1520m000) セッションで、設計部品表と製造部品表の比較もできます 設計品目/品目の整合性の出力 (tiedm1471m000) セッションでは、設計品目と品目の比較を出力できます 関連トピック 設計データ管理の要約 品目への設計品目のコピー
フィールド | 説明
設計品目 | コピー先の品目と比較する設計品目 新しい設計品目を入力するには、[レコード検索] ボタンをクリックします。
設計品目改訂 | コピー先の品目と比較する設計品目改訂 新しい改訂を入力するには、[レコード検索] ボタンをクリックします。
主品目 | 設計品目改訂からコピーされたデータを含む品目 新しい品目と比較するには、[レコード検索] ボタンをクリックします。
記述 | 設計品目または品目の名称 このフィールドにアスタリスク (*) が表示されている場合は、設計品目改訂と品目は異なります。
資材 | 設計品目または品目を製造する資材 注意 このフィールドは、品目が物的製品の場合にだけ適用できます。
サイズ | 設計品目または品目のサイズ 注意 これは、(設計) 部品表で定義された長さと幅の補足情報です。 このフィールドは、品目が物的製品の場合にだけ適用できます。
標準 | 設計品目または品目が準拠する標準 これは、NEN などの国内標準、または ISO などの国際標準です。品目が準拠する規格。これは、国内標準 (NEN、DIN、BS、ASA など) または国際標準 (ISO) です。
検索キー I | 設計品目または改訂に対する第 1 検索キー。このフィールドにアスタリスク (*) が表示されている場合は、設計品目改訂と品目は異なります。
検索キー II | 設計品目または品目に対する第 2 検索キー。このフィールドにアスタリスク (*) が表示されている場合は、設計品目改訂と品目は異なります。
製品タイプ | 設計品目または品目の製品タイプ
選択コード | 設計品目または品目の選択コード
重量 | 設計品目または品目の重量。このフィールドにアスタリスク (*) が表示されている場合は、設計品目改訂と品目の単位が異なります。
オーダ方針 | 品目の製造方法またはオーダ方法を管理するオーダパラメータ 次の値を指定できます。 見込: 品目の製造または購買は、顧客オーダに関係なく行われます。 受注: 品目の製造または購買は、品目に対して顧客オーダが登録されている場合にのみ行われます。 このフィールドにアスタリスク (*) が表示されている場合は、設計品目改訂と品目は異なります。
部品表数量 | 設計品目または品目の部品表数量。このフィールドにアスタリスク (*) が表示されている場合は、設計品目改訂と品目は異なります。
棚卸単位 | 設計品目または品目の棚卸単位
有効化構成 | このチェックボックスがオンの場合、設計品目または品目は有効化構成品目です。このフィールドにアスタリスク (*) が表示されている場合は、設計品目改訂と品目は異なります。
交換可能 | このチェックボックスがオンの場合、この設計品目または品目は他の有効化構成交換可能設計品目と交換できます。このフィールドにアスタリスク (*) が表示されている場合は、設計品目改訂と品目は異なります。