| 製造オーダの出庫資材 (ticst1501m000) |  |
| 製造オーダを入力すると、ERP LN により、部品表と工順を使って製造計画および見積資材が生成されます。このセッションには、計画オーダの見積資材が表示されます。このセッションは、製造オーダの出庫資材 (ticst0101s000) 詳細セッションにアクセスして資材データをメンテナンスするためにも使用されます。 ファントム 1 つまたは複数のファントムの資材を製造オーダの見積資材の一部にすることができます。製造オーダについてファントムを追加および正展開する場合は、特定メニューでファントムの追加/正展開をクリックします。詳細は、製造オーダでのファントムの追加および正展開を参照してください。 注意 部品表パラメータ (tibom0100m000) セッションの部品表の表示チェックボックスがオンの場合は、製造オーダの作業別に資材が表示されます。部品表パラメータ (tibom0100m000) セッションの部品表の表示チェックボックスがオフの場合は、製造オーダ別にすべての資材が表示されます。 ズームによってこのセッションを開始した場合は、レコードの検索と選択のみを行うことができます。 関連トピック 製造オーダ - 機能の概要 資材出庫の概要 ファントム 製造オーダでのファントムの追加および正展開 概要セッションを使用するには
フィールド | 説明
製造オーダ | 資材を表示する対象の製造オーダ 関連トピック 製造オーダ - 機能の概要
オーダ状況 | 製造オーダのオーダ状況
工程管理オーダグループ | 製造オーダが属する工程管理オーダグループ 関連トピック オーダ分類
品目 | 製造オーダに対応して製造される品目
作業 | 資材が使用される作業 作業がリンクされていない場合、ERP LN では、最初の作業の開始時には資材が必要と仮定します。 注意 部品表パラメータ (tibom0100m000) セッションの部品表の表示チェックボックスがオンの場合は、製造オーダの作業ごとに資材が表示されます。部品表パラメータ (tibom0100m000) セッションの部品表の表示チェックボックスがオフの場合は、製造オーダに関するすべての資材が表示されます。 関連トピック 作業への資材のリンク
品目 | 製造で資材として使用される品目 関連トピック 見積/実際の材料費
改訂 | 品目の改訂 関連トピック 設計データ管理の要約
出庫 | 倉庫での引当
単位 | 品目の在庫の計測単位。たとえば、個、キログラム、1 ダース、メートルなどがあります。 棚卸単位は、計測を変換する際の基準単位としても使用されます。特に、購買オーダや販売オーダのオーダ単位や価格単位に関する変換で使用されます。これらの変換では、常に基準単位として棚卸単位が使用されます。このため、棚卸単位はすべての品目タイプ、また在庫として保存できない品目タイプにも適用できます。
倉庫 | 資材を出庫する倉庫 注意 工程倉庫を使用する場合、品目はこの倉庫から工程倉庫に転送された後で出庫されます。 関連トピック 工程倉庫の使用 資材出庫の概要
バックフラッシュ | このチェックボックスがオンの場合、 バックフラッシュは、資材を出庫する方法として適用されます。 シリアル番号付品目は、品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) 詳細セッションで在庫シリアルチェックボックスがオフで、完成状態時のシリアル出庫登録フィールドが Yes の場合にのみバックフラッシュできます。それ以外の場合、シリアル番号付品目のバックフラッシュは不可能です。 シリアル番号付品目がロット管理されている場合、品目のバックフラッシュ元のロットは、品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) 詳細セッションで定義されている出庫方法 (後入れ先出し (LIFO)、先入れ先出し (FIFO)) にもとづきます。 関連トピック バックフラッシュ シリアル番号付品目の概要
コマンド | 説明
次の納入を 出庫へ転送 | バックオーダとしてこれから納入される数量を表す次の納入フィールドの数量で出庫フィールドを更新します。 すべての見積資材は、次に示す選択されたオーダ/作業に対応して見積/実際材料費 (ticst0501m000) セッションから選択されます。 次の納入フィールドがゼロでないもの バックフラッシュによって処理されないもの。バックフラッシュチェックボックスはオンになりません。
在庫出庫の開始 | 在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションが開始されます。全作業の在庫出庫が開始されます。
ファントムの追加/正展開 | クリックして、製造オーダの品目にファントムを追加します。ファントムの在庫がない場合にこのコマンドを使用できます。詳細は、製造オーダでのファントムの追加および正展開を参照してください。
製造オーダ固有の検査データ | 固有オーダ - 発生元別 (qmptc0149m000) セッションが開始されます。
シリアル完成品 - 完成状態構成要素 | シリアル完成品 - 完成状態構成要素 (timfc0111m000) セッションが開始されます。このセッションでは、出庫済資材についてシリアル番号を入力できます。詳細は、 製造 におけるシリアル番号付品目 を参照してください。