| 製造オーダ別在庫 (tisfc0516m000) |  |
| セッションの目的: 製造オーダに必要な資材の在庫を確認します。 計画在庫処理を見るには、特定メニューの計画在庫処理 (whinp1500m000) をクリックします。 在庫は 2 とおりの方法で表示できます。 実際物理在庫 予想在庫: 実際物理在庫と計画在庫処理の合計 (予想手持在庫とも呼びます)。これを使用して、品目の引当日に使用可能な在庫の数量を調べることができます。 制約 発生することになっている計画在庫処理のみが考慮されます。すなわち、以下は使用されません。 予測 概略資材所要量 見積依頼 計算に使用されるのは次の在庫のみです。 通常在庫 仕掛品在庫 委託在庫。このセッションでは各種有効化コードの所要は考慮されません。 注意 また、製造オーダ別不足の出力 (tisfc0418m000) セッションを使用して、ある日付の特定の製造オーダの在庫を確認することも可能です。 関連トピック 製造オーダに対する不足の発生を防ぐには 見積/実際の材料費 概要セッションを使用するには
フィールド | 説明
製造オーダ | 資材を使用する製造オーダ 関連トピック 製造オーダ - 機能の概要
オーダ状況 | 製造オーダのオーダ状況
プロジェクト | 製造オーダの対象になっているプロジェクト。このフィールドが空の場合、製造オーダの製品は見込品目です。 関連トピック 製造オーダの発生元
プロジェクト状況 | プロジェクトに割り当てられている状況
品目 | 製造オーダで製造される品目
改訂 | 品目の改訂 関連トピック 設計データ管理の要約
製造開始日および時間 | 製造の開始が予定されている日付と時間 関連トピック オーダ品目調達予定日の算定
計画納期 | オーダを納入する予定の日時 関連トピック オーダ品目調達予定日の算定
位置 | 位置番号は、見積資材 (ticst0101m000) セッションの見積資材を示しています。
品目 | 製造で資材として使用される品目 関連トピック 見積/実際の材料費
出庫をブロック | このチェックボックスがオンの場合、 品目シグナルによってこの資材の出庫がブロックされます。 関連トピック シグナルを使用するには
倉庫 | 資材を出庫できる倉庫 注意 工程倉庫を使用する場合、品目はまずこの倉庫から工程倉庫に転送されてから出庫されます。 関連トピック 工程倉庫の使用 資材出庫の概要
入手可能ロット情報 | このチェックボックスがオンの場合、品目はロット管理されており、特定メニューからさらに情報を得ることができます。 関連トピック ロット管理
ロットコード | 品目がロット管理されている場合、このフィールドにロット番号が表示されます。 関連トピック ロット管理
単位 | 品目の在庫の計測単位。たとえば、個、キログラム、1 ダース、メートルなどがあります。 棚卸単位は、計測を変換する際の基準単位としても使用されます。特に、購買オーダや販売オーダのオーダ単位や価格単位に関する変換で使用されます。これらの変換では、常に基準単位として棚卸単位が使用されます。このため、棚卸単位はすべての品目タイプ、また在庫として保存できない品目タイプにも適用できます。
所要数量 | 出庫される予定の資材の数量 このフィールドは、製造オーダの出庫資材 (ticst0101m100) セッションの出庫フィールドと次の納入フィールドの合計です。
引当日 | 製造オーダに資材が引き当てられる日時は、計画在庫処理に含まれます。
クラスタ | 企業計画で、供給関係により互いに接続されている倉庫の分類 クラスタは、1 つまたは複数の倉庫を含む、地理的な場所を表します。企業計画では、これらの倉庫を、計画目的で 1 つの単位とみなします。
予想在庫倉庫 + クラスタ | 実際物理在庫と計画在庫処理の合計。これは、指定した倉庫の資材在庫の他に、クラスタ内の他の倉庫の資材在庫にも関係します。ブロックされた在庫も考慮されます。 予想在庫を使用して、品目の引当日に使用可能な在庫の数量を調べることができます。 注意 予想在庫は予想手持在庫とも呼ばれます。 関連トピック 製造オーダに対する不足の発生を防ぐには
予想在庫倉庫 | 実際物理在庫と計画在庫処理の合計。指定した倉庫の資材在庫のみ関係します。ブロックされた在庫も考慮されます。クラスタ内の他の倉庫の資材在庫は無視されます。 予想在庫を使用して、品目の引当日に使用可能な在庫の数量を調べることができます。 注意 予想在庫は予想手持在庫とも呼ばれます。 関連トピック 製造オーダに対する不足の発生を防ぐには
倉庫別出庫 | 現時点で出庫する必要がある数量 注意 このフィールドは、製造および倉庫管理の両方によって修正されます。 製造で倉庫オーダを有効化すると、このフィールドに出庫数量が加算されます。 倉庫管理は、出庫商品の出庫手順を完了すると、このフィールドから出庫数量を減算します。 関連トピック SFC (工程管理) と倉庫管理の統合
手持在庫倉庫 + クラスタ | 指定された倉庫およびクラスタ内の他の倉庫にある、資材の手持在庫の合計。ブロックされた在庫も考慮されます。 関連トピック 製造オーダに対する不足の発生を防ぐには
手持倉庫 | 資材の手持在庫。資材の指定倉庫の在庫のみ関係します。ブロックされた在庫も考慮されます。クラスタ内の他の倉庫の資材在庫は無視されます。 関連トピック 製造オーダに対する不足の発生を防ぐには
仕様 | このチェックボックスがオンの場合、資材ラインに仕様が存在します。特定メニューで仕様をクリックすると、仕様 (tcibd4120m000) セッションが開始されます。このセッションでは、適用可能な仕様を表示することができます。
取引先 | この需要を満たす供給は、このフィールドに表示される販売先取引先に引当済またはハードペギング済でなければなりません。 ERP LN では、この特徴を使用して、この需要に適合する供給が検出されます。 関連トピック 引当およびハードペギングの概要
ビジネスオブジェクトタイプ | この需要を満たす供給は、このフィールドに表示されるオーダタイプに引当済またはハードペギング済でなければなりません。 ERP LN では、この特徴を使用して、この需要に適合する供給が検出されます。 注意 常に、以下のフィールドが組み合わせて使用されます。これにより、関連するオーダまたはオーダラインが特定されます。 ビジネスオブジェクトタイプ ビジネスオブジェクト ビジネスオブジェクト参照 指定可能な値 ビジネスオブジェクトタイプに引当 関連トピック 引当およびハードペギングの概要
ビジネスオブジェクト | この需要を満たす供給は、このフィールドに表示されるオーダ (オーダライン) に引当済またはハードペギング済でなければなりません。 ERP LN では、この特徴を使用して、この需要に適合する供給が検出されます。 注意 常に、以下のフィールドが組み合わせて使用されます。これにより、関連するオーダまたはオーダラインが特定されます。 ビジネスオブジェクトタイプ ビジネスオブジェクト ビジネスオブジェクト参照 関連トピック 引当およびハードペギングの概要
参照 | この需要を満たす供給は、このフィールドに表示される参照コードに引当済またはハードペギング済でなければなりません。 ERP LN では、この特徴を使用して、この需要に適合する供給が検出されます。 ERP LN は、このフィールドを次の 2 つの方法で使用します。 取引先フィールドが入力されている場合、ERP LN は参照フィールドを使用して、顧客によって定義されている参照コードを記録します。 取引先フィールドが空の場合、ERP LN は参照フィールドを使用して内部参照を記録します。 参照コードを使用すると、互いにリンクされている部品の集まりを維持できます。これは、部品の一部が外注先に運ばれ、後で返却される場合など、部品が異なる工順をたどる場合でも可能です。 関連トピック 引当およびハードペギングの概要
コマンド | 説明
ロット在庫 | クリックすると、ロット管理された使用可能在庫が表示されます。このオプションは、品目がロット管理されている場合にのみ有効です。品目 - 一般 (tcibd0101s000) セッションで品目をロット管理品目として定義します。 関連トピック ロット管理