| BCM または BCC の生成 |  |
| セッションの目的: クリティカル部品表やクリティカル能力資源表を生成します。企業計画は、クリティカル計画品目の部品表構造情報にもとづいてクリティカル部品表を生成します。クリティカル部品表を生成するには、部品表 (tibom1110m000) セッションでクリティカル部品表構造をすでに定義している必要があります。ERP LN は、クリティカル部品表を作成する場合、品目の発効日と失効日、つまり、品目の有効性を考慮します。ERP LN は、最低クリティカル計画品目のレベルへの部品表展開を実行して、クリティカル部品表を生成します。 クリティカル能力資源表を生成する場合、企業計画は、製品構造情報、部品表 (BOM)、計画品目の工順作業、およびそれらの工順作業と関連付けられたワークセンタも考慮します。また、ERP LN は、部品表構成要素の発効日と失効日を考慮し、それらの日付を使用して、共通データパッケージの品目 - オーダ処理 (tcibd2100s000) セッションで計画のクリティカル要素として定義された次の計画品目またはクリティカル資材のレベルへの部品表展開を実行します。この展開時に、ERP LN は、ワークセンタ (tirou0101m000) セッションでマスタ計画のクリティカル要因として定義されたワークセンタの能力所要量を計算します。その後、この能力所要量はクリティカル能力資源表に組み込まれます。 注意 ERP LN は、クリティカル部品表と、一般品目についてのクリティカル部品表も生成します。企業計画が一般品目について生成するクリティカル部品表は、部品表にもとづいています。 関連トピック クリティカル品目 計画レベルおよび製品ファミリ クリティカル所要量を生成するには クリティカル資材所要量を生成するには クリティカル能力所要量を生成するには [開始] および [終了] フィールドを使用するには
フィールド | 説明
開始計画品目 | オーダシステムが計画の品目 これらの品目の製造、物流、または購買は、需要予測または実際需要にもとづいて企業計画で計画されます。 次の方法によって、品目を計画できます。 マスタ準拠計画 (基準生産計画手法と同じ) オーダ準拠計画 (資材所要量計画手法と同じ) マスタ準拠計画とオーダ準拠計画の組合せ 計画品目は次のいずれかです。 実際の製造品目または購買品目 製品ファミリ 基本モデル (一般品目の定義済製品バリアント) 類似の計画品目 (またはファミリ) のグループは製品ファミリと呼ばれます。個々の品目に対する計画よりも汎用的な計画にするために、品目が統合されます。品目コードのクラスタセグメントによって表示されるコードで、計画品目が配分計画に使用されるクラスタ品目であることが示されます。
終了計画品目 | オーダシステムが計画の品目 これらの品目の製造、物流、または購買は、需要予測または実際需要にもとづいて企業計画で計画されます。 次の方法によって、品目を計画できます。 マスタ準拠計画 (基準生産計画手法と同じ) オーダ準拠計画 (資材所要量計画手法と同じ) マスタ準拠計画とオーダ準拠計画の組合せ 計画品目は次のいずれかです。 実際の製造品目または購買品目 製品ファミリ 基本モデル (一般品目の定義済製品バリアント) 類似の計画品目 (またはファミリ) のグループは製品ファミリと呼ばれます。個々の品目に対する計画よりも汎用的な計画にするために、品目が統合されます。品目コードのクラスタセグメントによって表示されるコードで、計画品目が配分計画に使用されるクラスタ品目であることが示されます。
ログレポートを出力 | このチェックボックスがオンの場合、 共通データ によりログレポートが出力されます。このログレポートには、 共通データ でクリティカル部品表が生成された場合に発生したすべてのエラーと、それらに対応する原因が含まれています。
すべてのログメッセージを出力 | このチェックボックスがオンの場合、 共通データ によりレポートが生成されます。このレポートには、選択された計画品目の部品表から 共通データ が展開する各クリティカル構成要素のログメッセージが含まれています。
クリティカル部品表を生成 | このチェックボックスをオンにすると、指定の計画品目 (複数可) についてクリティカル部品表が生成されます。
クリティカル能力資源表を生成 | このチェックボックスをオンにすると、指定の計画品目 (複数可) についてクリティカル能力資源表が生成されます。
コマンド | 説明
生成 | クリックすると、生成手順が開始されます。