| ブロック別製造オーダ (tisfc0152m000) |  |
| セッションの目的: オーダブロックに属する複数の製造オーダを表示およびメンテナンスします。また、このセッションを使用して、オーダブロックを 2 つのオーダブロックに分割したり、製造オーダをオーダブロックから削除したりすることもできます。 オーダブロックの最後の製造オーダを削除すると、そのオーダブロックが ERP LN から自動的に削除されます。
フィールド | 説明
機械 | オーダブロックの製造オーダが製造される機械
オーダブロック期間の開始日 | オーダブロック期間の開始日は、オーダブロック計画の生成 (tisfc0251m000) セッションのオーダブロック期間の開始日フィールドに入力した日付です。 詳細については、オーダブロック計画の生成 (tisfc0251m000) セッションのオーダブロック期間の開始日フィールドの ｢ヘルプ｣ を参照してください。
ブロック連番 | ブロック 連番フィールドの値によって、ERP LN で実行されるオーダブロックの順序が決まります。 機械フィールド、オーダブロック期間の開始日フィールド、およびブロック 連番フィールドを総合して、オーダブロックが一意に識別されます。
開始時間 | オーダブロックの実行開始時間。具体的には、オーダブロックの最初の製造オーダについてオーダブロックの機械が動作を開始する時刻です。
終了時間 | オーダブロックの実行終了時間。具体的には、オーダブロックの最後の製造オーダについてオーダブロックの機械が動作を停止する時刻です。
オリジナル計画 終了日 | 関連する作業の計画終了日のオリジナルの値 ERP LN で製造オーダの作業が工順の定義から取得されるときには、計画終了日も ERP LN で計算されます。 オリジナル計画 終了日フィールドには、製造計画 (tisfc0110m000) セッションの段取 + 実行 (次作業) フィールドのオリジナルの値が表示されます。 詳細については、段取 + 実行 (次作業)フィールドの ｢ヘルプ｣ を参照してください
製造オーダ | 指定された納期で指定された数量の品目を製造するオーダ
製造オーダ品目 | 製造オーダの主品目
オーダ数量 | 製造オーダによって生産される数量
棚卸単位 | 品目または商品を管理する物理量。たとえば、木材の数量は、メートル単位で長さまたは体積の単位でボリュームとして表すことができます。
作業 | オーダブロックに含まれた製造オーダにもとづいた作業 この作業の機械は、オーダブロックの機械でなければなりません。 製造オーダに同じ機械の複数の作業が存在し、他の機械の作業と組み合わされている場合、オーダブロックの機能により最初の作業のみが考慮されます。 製造オーダに同じ機械の複数の連続作業が存在する場合、オーダブロックの機能により、これらの作業の実行時間の合計が使用されます。
作業状況 | 作業に割り当てられた状況。計画、開始準備完了、完了などがあります。この状況は、作業の進み具合を示します。
現在段取 + 実行 開始日 | ERP LN で製造時間の開始が予定されている日時 現在段取 + 実行 開始日フィールドには、製造計画 (tisfc0110m000) セッションの段取 + 実行開始日フィールドの現在の値が表示されます。標準の製造計画データを更新するまで、現在段取 + 実行 開始日フィールドにはオーダブロックの変更が反映されません。 詳細については、段取 + 実行開始日フィールドの ｢ヘルプ｣ を参照してください
現在の待機 開始日 | 作業の段取と実行時間が終了し、待機時間が開始する予定の日時 現在の待機 開始日 フィールドには、製造計画 (tisfc0110m000) セッションの待機フィールドの現在の値が表示されます。標準の製造計画データを更新するまで、現在の待機 開始日フィールドにはオーダブロックの変更が反映されません。 詳細については、製造計画 (tisfc0110m000) セッションの計画関連タブで、開始日の待機フィールドの ｢ヘルプ｣ を参照してください。
コマンド | 説明
ブロックの分割 | 現在選択している製造オーダの後のすべての製造オーダを含む新しいオーダブロックを作成します。現在のオーダブロックの製造オーダ範囲は、最初の製造オーダから、選択した製造オーダまでになります。
分割してクローズ | 現在選択している製造オーダの後のすべての製造オーダを含む新しいオーダブロックを作成します。現在のオーダブロックの製造オーダ範囲は、最初の製造オーダから、選択した製造オーダまでになります。エラーが発生しなければ、このセッションは終了されます。
標準計画の更新 | 製造計画 (tisfc0110m000) セッションで表示された開始時間と終了時間を更新します。
製造オーダ | 製造オーダ (tisfc0101m100) セッションが開始され、選択した製造オーダの詳細が表示されます。
段取クラスおよび状況 | 作業別段取クラスおよび状況 (tisfc0133m000) セッションが開始され、作業の段取クラスと段取状況が表示されます。
オーダブロック計画の出力 | オーダブロック計画の出力 (tisfc0451m000) セッションが開始されます。
製造オーダのオーダブロックへの追加 | 製造オーダのオーダブロックへの追加 (tisfc0252m000) セッションが開始されます。