| 組立キット (whwmd4150s000) |  |
| セッションの目的: 組立キットを定義およびメンテナンスします。 注意 倉庫 - 品目 (whwmd2110s000) セッションで、特定の倉庫内の品目が組立キットに属するかどうかを指定できます。組立キットを指定できるのは、供給システムがオーダ管理/SILS 供給の場合だけです。
フィールド | 説明
組立キット | オーダに依存する品目のまとまりで、一括で工程倉庫に渡す必要があります。
ロットサイズ | コールオフする組立キットの数
最大時間間隔 | コールオフされる組立キット数を計算する場合の最大時間間隔
最大時間間隔 | 最大時間間隔を表す時間単位
トリガ開始ステーション | 品目の供給のトリガを開始するラインステーション
タイムフェンスの凍結 | 組立キットの計画入庫日/時刻とともにタイムフェンスを凍結することによって、組立オーダに対応して供給される部品を変更できなくなる期間が決定されます。これにより、組立オーダの内容を修正する場合、その修正日時が計画入庫日/時刻から凍結されたタイムフェンスを減算することによって決定された期間内に入っているときには、その修正は許可されません。
タイムフェンスの凍結 | 凍結されたタイムフェンスを表す単位
安全リードタイム | 安全リードタイムは、組立キットの計画入庫日/時刻を決定するために使用されます。計画入庫日/時刻 = 組立開始日/時刻 + スケジュール遅延 - 安全リードタイム
安全リードタイム | 安全リードタイムを表す単位