| ブロック作業 (tisfc0540m000) |  |
| セッションの目的: マニュアルでブロックされている作業、およびその作業のブロック理由を表示します。 作業をダブルクリックして完了作業のレポート (tisfc0130m000) セッションを開始します。このセッションで、作業のブロックを解除したり、ブロック理由を変更したりできます。 注意 このセッションでは、品質管理によってブロックされた作業は表示されません。 ズームによってこのセッションを開始した場合は、レコードの検索と選択のみを行うことができます。 関連トピック 作業のブロック 概要セッションを使用するには
フィールド | 説明
製造オーダ | 作業がブロックされている製造オーダ 関連トピック 製造オーダ - 機能の概要
オーダ状況 | 製造オーダのオーダ状況
作業 | ブロックされている作業
タスク | 作業で実行されるタスク
タスク | タスクの記述
ワークセンタ | 作業が行なわれるワークセンタ
機械 | 作業を行なう機械 非機械タスクの場合、このフィールドは使用しません。
ブロック 理由 | 作業が一時的に許可されない理由 ブロック理由には次のようなものがあります。 品質の検査が必要 装置が故障した 顧客が分割払の最終回分を未払 このブロック理由の詳細を表示するには、特定メニューのブロック理由の出力 (tisfc2100m000) コマンドを選択します。