| 工具構成要素 (titrp0506m000) |  |
| セッションの目的: 組立式工具の構成要素を一覧表示します。構成要素は工具構成要素 (titrp0106s000) 詳細セッションでメンテナンスできます。 関連トピック 工具状況
フィールド | 説明
工具タイプ | 工具タイプは、工具のコーディングシステムで工具を識別するために使用する 1 次レベルです。 工具タイプの例: ハンマ ドライバ 手押車 工具タイプと工具シリアル番号の組合せには、ハンマー 1、ネジ回し 2、手押し車 3 などがあります。これによって、工具を一意に識別します。 工具タイプの工具クラス (工具タイプ (titrp0101m000) セッションで定義される) は、組立式工具です。
記述 | コードの記述または名前
工具シリアル番号 | 工具を識別する番号。たとえばハンマーなどの工具タイプと 1 などの工具シリアル番号の組合せによって、ERP LN で工具が一意に識別されます。
位置 | 構成要素の位置を表す連番
構成要素工具タイプ | 構成要素は、工具タイプフィールドで定義された組立式工具にリンクされています。構成要素は、工具タイプ (titrp0101m000) セッションで定義される工具タイプです。工具タイプの工具クラスは、工具の構成要素になる必要があります。
構成要素工具タイプ | コードの記述または名前
構成要素 工具シリアル番号 | 構成要素の工具シリアル番号
永続シリアル番号 | 工具を識別する番号。永続シリアル番号は、たとえば、機能番号と購買年度の組合せで指定することができます。永続シリアル番号は、組立式工具の構成要素をグループとしてまとめるために使用します。 永続シリアル番号のない組立式工具の場合、永続シリアル番号がある構成要素にも永続シリアル番号がない構成要素にもリンクできます。 例 組立式工具 X の永続シリアル番号を 1990 とします。工具の構成要素には、次のいずれかが該当する必要があります。 構成要素の永続シリアル番号が、組立式工具と同じである (つまり、1990)。 組立式工具とリンクしている構成要素に永続シリアル番号がない。 注意 最善の結果を得るには、組立式工具およびその全構成要素の永続シリアル番号が同じでなければなりません。組立式工具は工具構成要素 (titrp0506m000) セッションで定義されます。 工具構成要素 (titrp0506m000) セッションで工具を組立式工具または構成要素として使用している場合、このフィールドは修正できません。