| 部品表一括変更別設計品目の改訂 (tiedm3540m000) |  |
| セッションの目的: どの設計品目 改訂が部品表一括変更にリンクされているかを表示します。詳細については、部品表一括変更別設計品目の改訂 (tiedm3540m000) 詳細セッションを参照してください。 部品表一括変更別設計品目 (tiedm3122m000) セッションで、改訂を部品表一括変更ラインにリンクしたり、リンクを削除したりできます。 関連トピック 設計品目 設計部品表を変更するには - 自動手順 設計データ管理の要約
フィールド | 説明
部品表一括変更番号 | 改訂がリンクする部品表一括変更のコード
部品表一括変更番号 | 部品表一括変更の状況
設計品目 | 改訂が部品表一括変更にリンクしている設計品目。詳細を参照するには、その設計品目をダブルクリックします。
記述 | コードの記述または名前
設計品目の改訂 | 部品表一括変更にリンクしている設計品目改訂
設計品目の改訂 | 改訂の状況 関連トピック 設計品目
発効日 | そのレコードまたは設定が有効となる最初の日。通常、発効日には発効時刻も指定されます。
失効日 | 改訂が有効ではなくなる日付
エンジニア | 改訂の責任者
設計品目改訂テキスト | このチェックボックスオンにすると、テキストが表示されます。 テキストを表示するには、[テキスト] ボタンをクリックします。
資材 | 改訂の原料。たとえば、紙、プラスチック、木材など。
部品表数量 | 部品表 (BOM) が適用される製造品目の数。部品表数量によって、非常に少ない数量の品目を部品表構成要素として指定できます。 例 コットンホワイトという特有の塗料を 1 リットル混合するために必要な塗料の中で、いくつかの色の量はごく微量です。このため、1000 リットルの部品表数量が定義されています。この場合、塗料の構成要素数量は次のようになります。
塗料コットンホワイト、1000 リットル:
白 | 999 リットル
黄色 | 0.6 リットル
赤 | 0.2 リットル
青 | 0.2 リットル
サイズ | 改訂の大きさ。たとえば、200 mm x 1 m など。
単位セット | 標準品目またはカスタマイズ品目にリンクしたり、品目のデフォルト設定にリンクしたりできる単位コードのグループ。単位セットにより、対象品目についてどのくらいの物理量をどのモジュールで何の目的に使用するかを指定できます。
標準 | 改訂が準拠する、または準拠しなければならない社内、国内、または国際標準。たとえば、ISO 8601、NEN 3140、BS 1383 など。
単位 | 品目または商品を管理する物理量。たとえば、木材の数量は、メートル単位で長さまたは体積の単位でボリュームとして表すことができます。
重量 | 納入または入庫した商品の重量。重量は、取引数量と品目の重量単位にもとづいて計算されます。