| 組立ライン原価計算データの出力 (ticpr0415m000) |  |
| セッションの目的: 組立ラインの所定の範囲の組立原価計算データを出力します。 関連トピック 組立オーダの原価計算 原価構成要素
フィールド | 説明
組立ライン | 最終組立計画 (FAS) 品目を生産する一連のラインステーション。あるラインステーションから他のラインステーションへ品目を渡したり、各ラインステーションで作業を行ったりすることで、品目を生産します。組立ラインは、バッファで区切られたいくつかのラインセグメントに細かく分割されます。組立ラインはメインラインまたは供給ラインのいずれかになります。
一般品目開始 | 複数の製品バリアントに存在する品目。一般品目に対して製造活動を実行する前に、品目を設定して、必要な製品バリアントを決定する必要があります。 例 一般品目: 電気ドリル オプション: 3 つの電源 (バッテリー、12 V または 220 V) 2 色 (青、グレー) 合計 6 つの製品バリアントをこれらのオプションで製造できます。
一般品目終了 | 複数の製品バリアントに存在する品目。一般品目に対して製造活動を実行する前に、品目を設定して、必要な製品バリアントを決定する必要があります。 例 一般品目: 電気ドリル オプション: 3 つの電源 (バッテリー、12 V または 220 V) 2 色 (青、グレー) 合計 6 つの製品バリアントをこれらのオプションで製造できます。
コマンド | 説明
出力 | 入力した選択項目を出力します。