| ライン利用率の出力 (tiasl3400m000) |  |
| セッションの目的: 特定の範囲の組立ラインおよびオフセット日について計画オーダと最大能力の差異を示すレポートを出力します。 規則に使用されるオプション組合せについて、利用率を表示するように選択することができます。 関連トピック 組立ラインステーションの利用率
フィールド | 説明
組立ライン | 最終組立計画 (FAS) 品目を生産する一連のラインステーション。あるラインステーションから他のラインステーションへ品目を渡したり、各ラインステーションで作業を行ったりすることで、品目を生産します。組立ラインは、バッファで区切られたいくつかのラインセグメントに細かく分割されます。組立ラインはメインラインまたは供給ラインのいずれかになります。
クリティカルオプション組合せ別利用率を出力 | このチェックボックスがオンの場合、規則に使用されるオプション組合せについて、利用率がレポートに表示されます。オプション組合せの最大数は規則から引き出されます。 関連トピック 組立ラインステーションの利用率
過負荷のオプション組合せのみ出力 | このチェックボックスは、ライン利用率に対して過負荷のオプション組合せのみを出力するのかすべてのオプション組合せを出力するのかを決定するために使用されます。過負荷のオプション組合せとは、許容最大数を超えているオプション組合せです。
コマンド | 説明
出力 | 選択したデータを出力します。