| 估计材料 (ticst0101m000) |  |
| 使用此进程以列出生产订单上所用材料的估计数量，并查看或维护执行生产订单所需的材料。 如果已选中物料清单参数 (tibom0100m000) 进程中的物料清单查看方式复选框，则只显示一道工序中使用的材料。如果已清除物料清单查看方式复选框，则会显示生产订单上的所有材料。您可以通过在查看菜单中选择其它“排序方式”命令来更改查看方式。 检验 可以按如下步骤维护必须对材料进行的检验： 选择一条记录。 单击特定菜单中的“按来源列出的特定订单 (qmptc0149m000)”命令。 库存 可以按如下步骤查看材料的库存情况： 选择一条记录。 单击特定菜单中的“按物料和公司列出的仓库库存 (whwmd2540m000)”命令。 虚拟物料 用于一个或多个虚拟物料的材料可属于生产订单估计材料的一部分。如果要添加和分解某个生产订单的虚拟物料，请单击特定菜单中的添加/分解虚拟物料。如需更多信息，请参阅在生产订单中添加和分解虚拟物料。 相关主题 估计材料成本和实际材料成本 将质量管理子系统 (QM) 用于生产订单材料 从仓库领取反冲材料 估计材料行的顺序 引用指示概览 虚拟物料 在生产订单中添加和分解虚拟物料 集成 制造管理子系统 和 文档管理模块 使用概览进程 在概览进程中维护记录
字段 | 说明
生产订单 | 使用材料的生产订单。 相关主题 生产订单的功能概览
状态 | 生产订单的订单状态。
主物料 | 生产订单中生产的物料。
已处理物料 | 在生产中用作材料的物料。
订单数量 | 要生产的订单数量。材料和工时的估计值以此数量为基础。
订单数量 | ERP LN 用于表示订单数量的库存单位。
已冻结估计成本 | 如果选中此复选框，则不能再更改估计材料。 ERP LN 冻结估计成本的具体时间取决于生产订单 (tisfc0101s000) 进程中估计订单成本冻结时刻字段的值。
反冲材料 | 如果选中此复选框，则通过反冲发放生产订单中的材料。 只有在物料仓储数据 (whwmd4500m000) 详细进程中清除了库存中分别记录序列号复选框，而且制造时登记发料的序列号字段为是时，才能反冲序列化物料。在任何其它情况下，都不能反冲序列化物料。 如果序列化物料是批次控制物料，则反冲物料所属的批次将以物料仓储数据 (whwmd4500m000) 详细进程中所定义的出库方法（后进先出 (LIFO)、先进先出 (FIFO)）为基础。 相关主题 反冲 序列化物料概览
位置 | 位置编号用于标识估计材料 (ticst0101m000) 进程中的估计材料。
位置替代 | 如果已填入此字段，则此行会包含一个替代材料，该替代材料可完整或部分地将材料替换为此字段显示的位置编号。 位置编号显示在此进程的位置 字段中。 相关主题 BOM 中的替代材料
物料 | 在生产中用作材料的物料。
子装配件 |
所有权 |
修订号 | 物料的修订号。 允许值 仅当物料为受修订号控制的工程物料并已在车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中选中活动工程修订复选框时，才可以输入修订号。 默认值 此字段的默认值为当前修订号。 必须输入在工程数据管理模块中为物料定义的有效修订号。 注意 开始发料后就不能再更改此字段。 相关主题 工程数据管理模块摘要
工序 | 使用材料的工序。 如果生产订单有工序，则必须输入工序。 如果生产订单没有工序，ERP LN 会假设在生产开始时即需要材料。 默认值 此字段的默认值来自物料清单 (tibom1110m000) 进程。 当对此材料应用反冲方法时，如果更改此字段会导致更改待反冲数量或已反冲数量，则不能更改此字段。 注意 如果材料用于多道工序，则必须将材料链接至首先使用该材料的工序。可以同时多次输入材料并指定每道工序的数量。 相关主题 将材料链接至工序 反冲
计划投入数量 | 计划投入数量是计算估计材料的基础。它包括报告完成的数量和拒收的数量。 相关主题 计算估计数量
仓库 | 发放材料的仓库。 允许值 必须输入普通仓库或车间仓库类型的仓库。 默认值 该字段的默认值是物料清单 (tibom1110m000) 进程中的仓库字段。 注意 如果使用车间仓库，则要先将物料从此仓库转移至车间仓库后才能发料。在这种情况下，材料的分配将在下达或生成生产订单时（取决于分配物料移至车间仓库的时间参数）移动到车间仓库。 您可以在公用数据管理子系统中仓库 (tcmcs0503m000) 进程的仓库类型字段中检查类型。 在下列情况下不能再更改此字段的值： 已开始从此仓库发料 已冻结估计成本 估计数量不等于零 仓库中的估价不同 相关主题 使用车间仓库 发料概览
受仓库管理系统控制 | 如果选中此复选框，则在仓库 (tcmcs0503m000) 进程中定义了存在与仓库管理系统 (WMS) 的集成。此进程中批次选择字段的值必须与所用仓库管理系统中的值相同。
净数量 | 生产一定数量的产品所需的组件或材料的理论数量。 由于实际所需数量大于此数量才能弥补材料或产品的损失，因此，此数量称为净数量。 如果使用序列化物料，则此字段的数量可能低于预期数量。如需更多信息，请参阅序列化物料的返工单处理程序。 相关主题 计算估计数量 估计材料成本和实际材料成本 序列化物料的返工单处理程序
单位 | 用于表示净数量的库存单位。
长度 | 材料的长度。 此值用于计算净数量。 如果已经输入长度，还可以打印此材料的锯料清单。 相关主题 计算净数量 订单文档的内容
长度 | 用于输入估计数量的长度单位和宽度单位。 在物料清单参数 (tibom0100m000) 进程中初始化参数期间已经定义此单位。
宽度 | 材料的宽度。 此值用于计算净数量。 如果已经输入长度和宽度，还可以打印此材料的下料清单。 相关主题 计算净数量 订单文档的内容
宽度 | 用于输入估计数量的长度单位和宽度单位。 在物料清单参数 (tibom0100m000) 进程中初始化参数期间已经定义此单位。
单位数 | 所需的材料数量，用指定长度和宽度的单位数表示。 相关主题 计算净数量
返回为 |
废品率 | 必须根据废品率增加净数量才能弥补材料损失数量。 默认值 该字段的默认值是物料清单 (tibom1110m000) 进程中废品 率% 字段的值。 相关主题 废品
废品数量 | 必须根据废品数量增加净数量才能弥补材料损失数量。 默认值 该字段的默认值是物料清单 (tibom1110m000) 进程中废品数量字段的值。 相关主题 废品
估计数量 | 执行生产订单所需的估计材料数量。 ERP LN 按以下公式计算估计数量：
    估计数量 = (净数量 x (1+ 废品率/100%) + 废品数量) x 计划数量因子
净数量：所需的材料数量（不考虑废品率和产出率） 废品率：为物料清单上的材料定义的废品率 废品数量：为物料清单上的材料定义的废品数量 计划数量因子：当前工序计划投入的数量/最后一道工序计划产出的数量 相关主题 计算估计数量 估计材料示例
发料数量 |
后续交货 |
要求的百分比 | 原材料的百分比必须可用才能开始工序。
反冲 | 如果选中此复选框，则使用反冲作为发放材料的方法。 相关主题 反冲
直接启动库存发料 | 如果选中此复选框，在生产订单下达过程中将自动解冻与材料对应的仓单行。因此，不需要运行启动库存发料 (tisfc0207m000) 进程解冻材料。 如果清除此复选框，并且材料没有被反冲，则必须使用启动库存发料 (tisfc0207m000) 进程解冻材料的仓单行。 解冻的仓单行可以当作一个信号，仓库员工根据这个信号开始出库过程，出库的第一步是提供材料的出库通知。出库过程的最后结果就是将材料发送到车间。如果为物料选中直接处理仓单行复选框，则自动执行出库过程。 注意 在任何情况下都必须使用启动库存发料 (tisfc0207m000) 进程发放车间存货。 相关主题 发料概览
直接处理仓单行 | 如果选中此复选框，则在解冻仓库材料后自动执行出库过程。 如果清除此复选框，但使用启动库存发料 (tisfc0207m000) 进程解冻了仓单行，则在用于生产订单的待发放材料 (ticst0101m100) 详细进程中发料数量将添加到仓库发料数量字段中。必须手工执行入库过程的剩余部分。 如果使用启动库存发料 (tisfc0207m000) 进程，则解冻与发料对应的仓单行。可以同时为该物料选中直接启动库存发料复选框。在这种情况下，在生产订单下达过程中自动解冻一些仓单行。 相关主题 发料概览
存在引用指示 | 如果选中此复选框，则按估计材料列出的引用指示 (ticst0106m000) 进程中存在一个或多个引用指示。 不能修改此复选框。 要查看或维护引用指示，请单击按估计材料列出的引用指示。 相关主题 引用指示概览
存在替代项 | 如果选中此复选框，则替代估计材料 (ticst0150m000) 进程中会存在一个或多个替代材料。 不能修改此复选框。 要查看或维护替代材料，请单击替代估计材料。 相关主题 BOM 中的替代材料
允许多物料 | 如果选中此复选框， ERP LN 则可将估计材料的估计数量分配在多种物料上。例如，可以使用用尽材料和标准材料划分净数量，或者使用标准材料和一种或多种替代材料划分净数量。如果清除此复选框， ERP LN 则只对一个生产订单上的这个物料清单行发放一种物料。 有关示例，请参阅在多个物料上分配材料需求。 相关主题 用尽过期物料的剩余存货 BOM 中的替代材料
由分包商供应 | 如果分包一个或多个工序，或者物料的整个生产流程，则可以选择是否将材料发送给分销商以供分包物料使用。 如果选中此复选框，则材料不会发送给分包商。材料会由分包商供应。 如果清除此复选框，且材料链接至分包工序，则材料将发送给分包商。 相关主题 分包概览
现有库存 |
在购库存 |
已分配库存 | 所有仓库中被分配到出库单行的库存。装运库存后，即离开仓库时，将删除该分配。还称为标准分配或软分配。另请参见分配库位的库存。 另请参见库位分配
分配日期 | 分时段库存移动的日期和时间，即在仓储管理子系统的计划库存事务处理中包含的将材料分配给生产订单的日期和时间。
批次代码 | 当物料为批次控制物料时，您可以选择发料的方式。 注意 必须在物料通用数据 (tcibd0101s000) 进程中针对物料选中批次控制复选框。 如果已清除批次控制复选框，则批次选择字段显示任意且被禁用。 相关主题 批次控制
批次代码 | 用一个（批次）代码标识的一起生产和存储的若干物料。通过批次可以标识货物。
材料控制方法 | 该方法可确定必须在订单文档上打印的物料清单 (BOM) 材料和/或必须分配的物料清单 (BOM) 材料。订单文档示例包括：材料表、发料单、生产订单核对清单、锯料清单、下料清单、集中锯料清单和集中下料清单。 此字段的值取决于物料清单 (tibom1110m000) 进程中的打印订单文档复选框，以及物料仓储数据 (whwmd4100s000) 进程中的车间存货复选框。下表列出了默认组合以及产生的材料控制方法。
打印订单文档 | 车间存货 | 材料控制方法值
--- | --- | ---
否 | 是 | 未创建材料行
否 | 否 | 仅分配
是 | 否 | 打印并分配
是 | 是 | 仅打印
注意 仅当人工添加（车间存货）材料且生产订单状态为已计划时才可以更改此字段。
检验单状态 (QMS) | 由检验确定的状态。 相关主题 存储检验
业务伙伴 | 满足此需求的供应必须已经分配或硬跟踪至此字段中显示的买方业务伙伴。 ERP LN 使用此特性查找与此需求匹配的供应。 相关主题 分配和硬跟踪概览
业务对象类型 | 满足此需求的供应必须已经分配或硬跟踪至此字段中显示的订单类型。 ERP LN 使用此特性查找与此需求匹配的供应。 注意 通常组合使用以下字段，以便识别相关订单或订单行： 业务对象 业务对象 业务对象参考 允许值 已分配库存的业务对象类型 相关主题 分配和硬跟踪概览
业务对象 | 满足此需求的供应必须已经分配或硬跟踪至此字段中显示的订单或订单行。 ERP LN 使用此特性查找与此需求匹配的供应。 注意 通常组合使用以下字段，以便识别相关订单或订单行： 业务对象 业务对象 业务对象参考 相关主题 分配和硬跟踪概览
参考 | 满足此需求的供应必须已经分配或硬跟踪至此字段中显示的参考代码。 ERP LN 使用此特性查找与此需求匹配的供应。 ERP LN 可以通过两种方式使用此字段： 如果已填入业务伙伴字段，则 ERP LN 会使用参考字段记录客户定义的参考代码。 如果业务伙伴字段为空，则 ERP LN 会使用参考字段记录内部参考。 可以使用参考代码将一些部件链接在一起，即使这些部件遵照不同的工艺流程也是如此，例如，如果某些部件被运至分包商处待之后退货。 相关主题 分配和硬跟踪概览
命令 | 说明
添加/分解虚拟物料 | 单击可将一个虚拟物料添加到生产订单的物料。如果没有该虚拟物料的存货，则可以使用此命令。如需更多信息，请参阅在生产订单中添加和分解虚拟物料。
订单特定检验 | 单击可启动按来源列出的特定订单 (qmptc0149m000) 进程。您可以使用此进程列出、修改或删除订单特定的检验数据。按来源列出的特定订单 (qmptc0149m000) 进程显示 ERP LN 其它模块中存在数量组合和/或订单特定检验数据的订单的数量。 只有实施了质量管理子系统，此选项才可用。
按仓库列出的物料库存 | 单击可启动按仓库列出的物料库存概览 (whwmd2515m000) 进程，您可以使用此进程查看每个仓库的物料库存。
生产仓单 |
切换至替代物料 | 如果单击切换至替代物料且实施了用尽功能和使用替代材料功能，则可以从详细进程的物料字段推进到替代估计材料 (ticst0150m000) 进程，以选择替代材料。如果单击了切换至替代物料但并未实施用尽功能和使用替代材料功能，则可以从详细进程的物料字段推进到替代物料 (tcibd0505m000) 进程，以选择替代物料。已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程的用尽功能和使用替代材料复选框的设置会确定是否实施此功能。 相关主题 定义替代物料和替换物料 BOM 中的替代材料
切换至通用物料 | 如果单击切换至通用物料，则可以从详细进程的物料字段推进至物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程以选择物料。 相关主题 定义替代物料和替换物料
估计材料分配 | 单击可启动估计材料分配 (ticst0508m000) 进程，您可以使用此进程查看材料在不同有效单元上的分配情况。
按估计材料列出的引用指示 | 单击可启动按估计材料列出的引用指示 (ticst0106m000) 进程。
检索工程物料修订 | 如果正在使用修订，单击此命令可选择物料的其它修订号。 相关主题 工程数据管理模块摘要
替代估计材料 | 启动替代估计材料 (ticst0150m000) 进程。
为估计材料生成替代项 | 启动为估计材料生成替代项 (ticst0216m000) 进程。