| 任务关系 (tirou0104m000) |  |
| 可以在多个工作中心和多台机器上执行任务。使用此进程以指示在特定工作中心上执行哪项任务，以及执行该任务的机器。 可以通过此进程： 针对任务、机器和工作中心之间的特定关系，列出并维护与成本计算、工序时间及能力有关的数据。 更清楚地了解工作准备期间的资源情况。 在关系级别上定义默认准备时间、生产周期等。 如果下列条件成立，则必须为任务、工作中心和/或机器组合定义任务关系： 任务 (tirou0103m000) 详细进程中的工作中心选择方法字段或机器选择方法字段为指定。 成本价计算参数 (ticpr0100m000) 进程中的工序费率成本类型字段为任务关系费率。 如果任务 (tirou0103m000) 详细进程中的工作中心选择方法字段为所有，则可以将任务关系 (tirou0104m000) 进程中的工作中心字段留空，以便生成通用任务关系。机器也同样：如果任务 (tirou0103m000) 详细进程中的机器选择方法字段为所有，则可以将任务关系 (tirou0104m000) 进程中的机器字段留空。 “特定”菜单 在特定菜单上，可以单击： 工具，用于启动任务关系 - 工具 (tirou0115m000) 进程，在该进程中，您可以查看或维护已经链接或必须链接至任务关系的工具。如果您将工具链接至机器 - 工具 (tirou0110m000) 进程中的特定机器，并且在机器所在的当前进程中定义了任务关系，ERP LN 会自动将工具链接至任务关系 - 工具 (tirou0115m000) 进程中的任务关系。 流程变量，用于启动任务关系 - 流程变量 (tirou0116m000) 进程，在该进程中，您可以将流程变量链接至任务关系。 更新工艺流程工序，用于启动更新工艺流程工序 (tirou1204m000) 进程，在该进程中，您可以对使用当前进程中经过更改的任务关系的工艺流程工序进行更新。 默认值 在此进程中输入的默认值将在工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中使用，当您输入工序时，系统将检索该默认值。 相关主题 工具计划和跟踪 微工艺流程
字段 | 说明
任务 | 链接至一个或多个工作中心的任务。 只能将生产任务链接至工作中心。
工作中心 | 执行任务的工作中心。 相关主题 工作中心
机器 | 链接至任务的机器。
任务关系说明 | 使用此字段提供任务关系说明。
搜索关键字 | 搜索关键字使您可以在多个进程中快速检索工作中心。 默认情况下，ERP LN 显示任务说明的 16 个字符。如果需要，可以使用其它文本替换。
工序费率代码 | 链接至任务关系并用作任务关系费率的工序费率代码。 必须在工序费率代码 (ticpr0150m000) 进程中预定义工序费率代码。 只有满足以下条件，才能输入工序费率代码： 成本价计算参数 (ticpr0100m000) 进程中的工序费率成本类型参数为任务关系费率。 工作中心不是分包工作中心。
分包费率系数 | 分包费率系数和分包基本费率共同确定分包成本。 此字段的值取决于分包费率 (ticpr1160m000) 进程中的分包成本计算方法字段。如果此字段值为工序费率，则下例中的陈述成立。您可以从用于分包的基本费率开始并进一步指定每道工序行的基本费率。 示例： 分包费率为 100 分包费率系数为 2 则分包总成本为 200 相关主题 分包费率示例
工艺流程基本物料数量 | 工艺流程的基本制造物料数量。使用工艺流程基本物料数量，可以在物料的工艺流程内纳入很短的工序时间。 示例
工艺流程基本物料数量 | 100
生产周期 | 60 分钟
在 60 分钟的时间范围内，生产 100 件物料。因此，生产一件物料的工序时间是 0.6 分钟。
占用的机器 | 完成工序需要的机器数量。 如果在任务 (tirou0103m000) 进程中为选定工作中心定义了机器，则可以在此字段中输入值。
平均准备时间 | 适用于此特定任务/工作中心关系的平均准备时间。
准备工作占用的人员 | 完成工序准备所需的人数。 在生产占用的人员字段中输入完成工序所需的人数。
生产率 | 每单位时间内可执行的任务的单位数。工艺流程参数 (tirou0100m000) 进程中的生产率时间单位字段确定时间单位是小时还是分钟。 如果定义了定额时间表，则可以推进到计算定额时间 (tirou0230m000) 进程中计算生产率。 注意 如果清除了工艺流程参数 (tirou0100m000) 进程中的使用生产率复选框，则无法在此字段中输入值。 相关主题 依据定额表计算生产率和生产周期 依据定额表计算
/ | 表示生产率的时间单位。
生产周期 | 适用于此特定任务/工作中心关系的生产周期。生产周期可用于计算成本价和订单提前期等。 在任务关系 (tirou0104m000) 详细进程中，您可以推进到计算定额时间 (tirou0230m000) 进程以计算生产周期。总工序时间取决于订单数量。 相关主题 计算工序成本（人时和机时）
固定期间 | 指出生产时间是固定的，还是与订单数量相关。如果生产时间有固定期间，则生产时间等于生产周期。如果指出生产时间没有固定期间，则生产周期会与订单数量相乘。 例如，在烤箱中烤一个面包需要花一小时。一次烤一百个面包，同样需要一小时的固定期间。 如果选中此复选框，则工序期间将固定，并且工序的生产时间与批量大小无关。 生产时间 = 准备时间 + (1 * 生产周期)
反冲 | 如果选中此复选框，则执行任务后将对材料和耗用的生产工时进行反冲。 序列化物料 只有在物料仓储数据 (whwmd4500m000) 详细进程中清除了库存中分别记录序列号复选框，而且制造时登记发料的序列号字段为是时，才能反冲序列化物料。在任何其它情况下，都不能反冲序列化物料。 如果序列化物料是批次控制物料，则反冲物料所属的批次将以物料仓储数据 (whwmd4500m000) 详细进程中所定义的出库方法（后进先出 (LIFO)、先进先出 (FIFO)）为基础。 相关主题 反冲 序列化物料概览
计数点 | 工艺流程中的一道工序，必须明确确定此工序中完成和拒收的物料数量。如果某道工序是一个计数点，则必须单独报告该工序的完成情况。后续工序中的完成数量不得超过计数点的完成数量。 如果某道工序不是计数点，完成后续工序时，会自动将该工序设置为已完成。然后，会通过计数点的完成数量确定该工序的完成和拒收数量。
转移批量小于生产批量 | 开始下一道工序之前，某道工序必须完成的物料数量或百分比。即使某道工序尚未完成生产订单的所有物料，也可以针对已经完成的物料开始执行下一道工序。 在使用看板的生产环境中，转移批量等于看板大小（即标准料箱或标准批次大小）。 转移批量可以替换工序中以前使用的重叠百分比的概念。 如果选中此复选框，则可以在完成整个生产批量前开始下一道工序。必须在转移批量 字段中输入一个值，指出何时可以开始下一道工序。如果清除此复选框，则会在完成整个生产批量时才开始下一道工序。 如果工艺流程参数 (tirou0100m000) 进程中的转移批量方法字段为数量，则必须在转移批量字段中键入一个数量。如果转移批量方法字段为百分比，则必须键入一个百分比。
转移批量 | 开始下一道工序之前，某道工序必须完成的物料数量或百分比。即使某道工序尚未完成生产订单的所有物料，也可以针对已经完成的物料开始执行下一道工序。 在使用看板的生产环境中，转移批量等于看板大小（即标准料箱或标准批次大小）。 转移批量可以替换工序中以前使用的重叠百分比的概念。 如果工艺流程参数 (tirou0100m000) 进程中的转移批量方法字段为数量，则必须键入一个数量。如果转移批量方法字段为百分比，则必须键入一个百分比。
生产占用的人员 | 完成工序所需的人数。 在准备工作占用的人员字段中输入完成工序准备所需的人数。
附加信息 | 使用此字段输入任何附加信息。
命令 | 说明
计算生产率 | 计算生产率。