| 装配线工位变型 - 工序 (tiasc2122m000) |  |
| 使用此进程来查看并添加或修改与装配线工位变型有关的工序。 您只能修改特定于订单的装配线工位变型 (LSV)。如需详细资料，请参见装配线工位变型的联机手册主题。 可以从特定菜单启动装配线工位变型 - 装配件 (tiasc2121m000) 进程，以显示指定给装配线工位变型的部件。 注意 如果已经反冲了用于装配线工位订单的工时，则无法更改特定于订单的装配线工位变型的装配线工位变型 - 装配件的内容。 相关主题 装配线工位变型
字段 | 说明
装配线工位变型 | 拥有多个装配订单的特定装配线工位上使用的相同工序和材料。这样，相同工序和材料只存储一次，而不是为每个装配订单分别存储。使用装配线工位变型时，减少了需要存储的数据，从而可提高系统性能。 示例 您要生产具有不同特性的汽车，其中包括两类车轮：宽式和窄式。在组装车轮的车轮装配线工位中，所有具有宽式车轮的汽车代表一种装配线工位变型，具有窄式车轮的汽车代表另一种装配线工位变型；此时不会考虑任何其它规格，因为其它规格对车轮装配线工位来说无关紧要。
工位 | 装配线工位变型 (LSV) 所适用的装配线工位。
用于订单 | 如果装配线工位变型 (LSV) 特定于订单，则此字段将显示装配线工位变型所特定的订单。 注意 仅当所选的装配线工位变型 (LSV) 特定于订单时才显示此字段。 相关主题 装配线工位变型
流程 | 此字段未在使用中。它是为尚不可用的功能预留的。
工序 | 链接至装配线工位变型 (LSV) 的工序。
工序变型 | 此字段未在使用中。它是为尚不可用的功能预留的。
工序变型 | 此字段未在使用中。它是为尚不可用的功能预留的。
原始 工序 | 如果选中此复选框，则此工序没有被更改。 如果清除此复选框，则装配工序的某个字段已经被修改。只有装配线工位变型 (LSV) 特定于订单时，您才能执行该操作。 此复选框用于确定打印结果。必须打印原件时，系统会打印已选中此复选框的工序。必须打印差异时，系统会打印已清除此复选框的工序。 相关主题 装配线工位变型
工作团队 | 执行该工序的员工团队。
执行顺序 | 执行工序必须依照的顺序。
工序操作说明 | 如果选中此复选框，则显示指示文本。
任务 | 指制造或维修物料的活动。例如，锯料、钻孔或涂漆。 任务是在工作中心执行的，而且可以与机器相关。
生产周期 | 在 ERP LN 中，生产周期指完成两个独立生产单位之间的时间。例如，按 120 台/小时的速率组装发动机时的生产周期是 30 秒。 生产周期还等于产品在装配线位置停留的时间，或在工作工位上对物料执行某道工序所用的时间（不包括准备时间）。
生产周期单位 | 小时、分钟或秒
人员占用 | 执行工序所需的人员数。 从装配线装配控制 (LAC) 中的装配线工位分配检索该值。此信息只用于基于订单的事务处理。在基于装配线工位的事务处理中，从装配线工位级分配中获得人员占用数。
机器占用 | 执行工序所需的机器数。 从装配线装配控制 (LAC) 中的装配线工位分配检索该值。此信息只用于基于订单的事务处理。在基于装配线工位的事务处理中，从装配线工位级分配中获得机器占用数。
命令 | 说明
装配件 | 单击可启动装配线工位变型 - 装配件 (tiasc2121m000) 进程。