| 最终序列化物料的制造状态页眉 (timfc0110m000) |  |
| 使用此进程以 维护并显示在 装配控制模块 (ASC) 模块或 车间管理模块 (SFC) 模块中构建的 序列化最终产品 。 装配订单或生产订单的每个单独的序列化物料在此进程中都显示为一行。例如，对一个订购的物料数为 6 的订单，在此进程中会显示 6 行，且每行都有一个序列号，此序列号是一个实际物料的唯一标识。汽车的车辆识别码 (VIN) 便是一个序列号示例。 如果在此进程中选择了物料，然后在 特定 菜单中单击 制造状态组件 ，则 序列化最终产品的制造状态组件 (timfc0111m000) 进程中会显示每个序列化最终产品包含的序列化组件。序列化最终产品及其序列化组件一起形成了制造状态结构，使用该结构可以跟踪订单数据，还可以调查每个单独的最终产品包含哪些组件。 车间管理 (SFC) 何时可以显示 车间管理模块 生产的序列化物料所属的制造状态结构，取决于 车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中 生成序列号的时间 字段的设置。在不同的时候， ERP LN 都能根据 掩码 生成序列号。如果不存在掩码，则必须人工插入序列号。 装配控制模块 (ASC) 在 装配控制模块 中确认装配订单顺序之后，便可以生成序列号。然后，可以显示该物料所属的制造状态结构。 注意 如果序列状态为 已创建 ，则只能删除制造状态的序列化物料。 相关主题 序列化物料概览 制造管理子系统 中的序列化物料 定义掩码
字段 | 说明
生产/装配订单 | 用于生产序列化物料的生产订单或装配订单。
物料 | 为它派生 序列化物料 的父物料。
物料有效性单元 | 物料的 有效单元 。
序列号 | 单个实体物料的唯一标识。ERP LN 使用掩码生成序列号。序列号可以包括多个表示日期、型号、颜色信息和序号等的数据段。 可以为物料和工具生成序列号。
批次代码 | 用一个（批次）代码标识的一起生产和存储的若干物料。通过批次可以标识货物。
序列号 状态 | 最终产品之序列号的状态。 允许值 可能值 相关主题 在 制造管理子系统 中使用序列化物料
有效 | 如果选中此复选框， 则制造状态结构是完整的。当序列化组件有序列号，批次控制（序列化）物料有批次编号时，制造状态结构是完整的。当序列状态（人工或自动）从 已创建 或 拒收 更改为 已分配 时， ERP LN 自动检查制造状态结构的完整性。 如果制造状态结构无效，则不能在 创建物理分解结构 (tscfg2210m000) 进程中将制造状态结构复制到维护状态结构。而且，如果 库存处理参数 (whinh0100m000) 进程中的 检查制造时序列 字段为 警告 或 冻结 ，也不能装运物料。 相关主题 在 制造管理子系统 中使用序列化物料
返工单 | 如果序列化物料存在返工，则此字段会显示返工单编号。 相关主题 返工单
命令 | 说明
制造状态组件 | ERP LN 将启动 序列化最终产品的制造状态组件 (timfc0111m000) 进程。可以在此进程中显示 序列化物料 所属的组件。
生成序列号 | 如果单击此按钮， ERP LN 会为按装配订单生产的物料生成序列号。
验证 | 单击它可以查看制造状态结构是否完整。当序列化组件中存在序列号、批次控制（序列化）物料中存在批次编号时，制造状态结构是完整的。如果缺少序列号和/或批次号码，则表明制造状态结构不完整。