| 物料工艺流程 (tirou1101m000) |  |
| 使用此进程来列出、定义并维护特定于物料的工艺流程和标准工艺流程的工艺流程代码。 可以通过为物料指定多个工艺流程代码来定义多工艺流程。为 RPT 物料和每个为 RPT 物料定义的工艺流程确定工作中心（即所谓工艺流程的瓶颈）。同时还将确定瓶颈工序的生产率。 注意 必须具有与工艺流程参数 (tirou0100m000) 进程的默认工艺流程字段中指定的代码相等的工艺流程代码。默认情况下，Infor ERP 将使用该工艺流程代码，除非可使用与订单数量相关的工艺流程。 相关主题 输入工艺流程 工序的位置和作用 标准工艺流程 存在与订单数量相关的工艺流程 选择要计算成本的工艺流程
字段 | 说明
制造物料 | 按照工艺流程生产的物料。如果该字段为空，在此进程中定义的工艺流程即为标准工艺流程。 相关主题 标准工艺流程
工艺流程 | 制造物料需要执行工序的顺序。 对于每道工序，需要指定任务、机器和工作中心，以及关于准备时间和生产周期的信息。 工艺流程代码用于标识 Infor ERP 必须为使用相应工艺流程的生产订单打印的工艺流程卡。每个标准制造物料可以应用多个（替代）工艺流程。可以根据订单数量选择工艺流程（物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程中的与数量相关的工艺流程）。
标准工艺流程 | 如果选中此复选框，工序顺序将链接至标准工艺流程，并可应用于多种物料。标准工艺流程代码字段包含标准工艺流程代码。 相关主题 标准工艺流程
标准工艺流程代码 | 如果选中了标准工艺流程复选框，该字段必须包含标准工艺流程代码。 相关主题 标准工艺流程
工艺流程基本物料数量 | 工艺流程的基本制造物料数量。使用工艺流程基本物料数量，可以在物料的工艺流程内纳入很短的工序时间。 示例
工艺流程基本物料数量 | 100
生产周期 | 60 分钟
在 60 分钟的时间范围内，生产 100 件物料。因此，生产一件物料的工序时间是 0.6 分钟。 如果选中了标准工艺流程复选框，Infor ERP 将显示选定的标准工艺流程的默认工艺流程基本物料数量。 只有清除标准工艺流程复选框之后，才能更改工艺流程基本物料数量。
工艺流程基本物料数量 | 记录物料库存所用的测量单位，如件、千克、打或米。 库存单位还用作测量转换的基本单位，特别用于涉及采购订单或销售订单上订单单位和价格单位的转换。这些转换总是使用库存单位作为基本单位。因此，库存单位适用于所有物料类型，也适用于不能保存在库存中的物料类型。
最大订单数量 | 工艺流程的最大数量。Infor ERP 将依据订单数量确定工序顺序。 相关主题 输入工艺流程 存在与订单数量相关的工艺流程
存在例外 | 如果选中此复选框，会将例外链接至该工艺流程。换言之，工艺流程由单元有效性控制。如果删除单元有效性中的工艺流程例外，该复选框将被清除。 注意 您无法定义标准工艺流程的例外情况。 相关主题 单元有效性概览
计划范围 | 已为其定义了生产计划的生产线的实际范围或组成部分。计划范围是为重复制造物料定义的。 相关主题 计划范围
瓶颈工作中心 | 对于 RPT 物料和定义的每个工艺流程，Infor ERP 将确定在此字段中显示的瓶颈工作中心。 可以通过选择计算瓶颈... 选项或运行计算瓶颈工作中心和生产率 (tirou1201m000) 进程来确定瓶颈工作中心。 相关主题 计算瓶颈工作中心和生产率
已更正瓶颈工作中心 | 如果选中了自动更新复选框，瓶颈工作中心字段的值将自动填入此字段。可以输入其它瓶颈工作中心。这样，Infor ERP 将使用新工作中心的数据。 相关主题 计算瓶颈工作中心和生产率
生产率 | 计算的生产率。 相关主题 计算瓶颈工作中心和生产率
已更正的生产率 | 生产率的调整值。该生产率用于计划订单。
上次计算日期 | 上次计算生产率的日期。
上次修改日期 | 更新瓶颈工作中心生产率的日期。
自动更新 | 如果选中此复选框，Infor ERP 将瓶颈工作中心及其计算的生产率自动填入Corrected Bottleneck Work Center字段和Corrected Prod. Rate字段。 如果清除此复选框，则在Corrected Bottleneck Work Center字段中指定的工作中心是首要工作中心，它将覆盖由 Infor ERP 计算的瓶颈工作中心。
/ | 表示生产率的时间单位。
标准配置 | 如果选中此复选框，工作流程将成为物料标准配置的一部分。与工艺流程相关的成本将包括在标准成本价中。如果清除了标准配置 复选框，工艺流程将不是物料标准配置的一部分。与工艺流程相关的成本不会包括在标准成本价中。 标准配置 复选框与例外 (tcuef0105m000) 进程中有效复选框的设置组合，将指明工艺流程是否用于特定的有效单元。 如果选中标准配置 复选框，并且为链接至工艺流程的例外清除了有效复选框，则会省略特定有效单元或需求的工艺流程。 如果清除标准配置 复选框，并且为链接至工艺流程的例外选中了有效复选框，则会为特定的有效单元或需求添加工艺流程。 注意 如果工艺流程附带例外，但您不希望使用例外（例如，用于销售备件或用于非单元有效的成品），可以清除该复选框。 相关主题 单元有效性概览
命令 | 说明
计算瓶颈... | 计算瓶颈工作中心和生产率
计算瓶颈... | 计算瓶颈工作中心和生产率