| 按工序（步骤）列出的流程变量 (tisfc0132m000) |  |
| 使用此进程来显示并修改链接到有关特定工序或有关特定工序/工序步骤组合的生产订单的流程变量。 如果工序步骤字段的值为 0（零），显示的流程变量将直接链接到该工序。 注意 如果要显示或修改链接到生产订单的所有流程变量，而不考虑工序或工序步骤，请使用按生产订单列出的流程变量 (tisfc0131m000) 进程。 相关主题 微工艺流程
字段 | 说明
生产订单 | 使用这种订单可以生产在指定交货日期交货的指定数量的物料。
生产订单 | 分配给生产订单的状态，该状态可以指示生产订单的处理进度。例如，已计划、已打印文档或已下达。
工序 | 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。例如，木制品工作中心。 执行任务时所需的员工人数。 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。
工序步骤 | 连接到工艺流程工序的子工序。 工序步骤可以包含诸如操作说明、流程信息和工具信息等信息。 如果该字段的值为 0（零），显示的流程变量将直接链接到该工序。
流程变量 | 与机器、工具或流程质量相关的、并与执行某道工序或某个工序步骤有关的设置或输入值。例如，切割深度、切割速度和温度。
控制上限 | 流程变量的最大允许值。
控制下限 | 流程变量的最小允许值。
目标值 | 流程变量的目标值。
偏差确定方式 | 确定流程变量的控制上限与控制下限的方式。 注意 目标值、偏差和确定偏差的方式是在工序（步骤）- 流程变量 (tirou1111m000) 详细进程中定义的。
目标值 | 流程变量的计量单位。
控制下限 | 流程变量的计量单位或百分比。
控制上限 | 流程变量的计量单位或百分比。
工序 | 分配给工序的状态。例如，已计划、准备启动或已完成。此状态指出了工序的进度。