| 产品变型结构 (tiapl3110s000) |  |
| 使用此进程以查看并维护产品变型结构。 产品变型结构可定义特定的已配置物料的结构，方法是指定此物料与构成此物料的通用物料和工程模块之间的关系。通用子物料还可以具有自己的子物料和/或工程模块。工程模块下的层是在平化 装配件中指定的，平化装配件显示在平化装配件和工序 (tiapl2520m000) 进程中。 只在以下条件适用时，才能在当前进程中更改数据： 在装配计划参数 (tiapl0500m000) 进程中当前公司已定义为主公司。 在测试模式下执行操作，该测试模式也是在装配计划参数 (tiapl0500m000) 进程中定义的。 装配 状态为初始。 相关主题 装配计划概览 段计划
字段 | 说明
产品变型 | 为其显示产品变型结构的产品变型代码。
主物料 | 必须装配的通用主物料。 此物料可以是最终产品，也可以是最终产品和工程物料之间的通用物料。 该物料必须具有以下特征： 物料类型必须为通用物料 物料必须为序列化 物料必须具有订货数据 物料订货系统必须为总装进度计划物料 可以在物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程和物料订货数据 (tcibd2500m000) 进程中定义这些特征。
位置编号 | 标识主物料和子物料组合的组件位置编号。 默认情况下，ERP LN 显示所使用的上一个位置编号加上 10。因此此过程提供的序号为 10、20、30 等等。对位置的编号不受限制。建议使用默认值，以便可以使用中间编号来插入组件。
子物料 | 直接位于产品变型结构中显示的主物料层下方的通用物料或工程模块。
物料类型 | 子物料的物料类型。该物料类型可以是通用物料，也可以是工程模块物料。
物料清单文本 | 如果选中此复选框，则会将文本附加到子物料。 此文本存储有关该物料的附加信息。必须在通用物料清单 (tiapl2510m000) 进程中输入此文本。
附加信息 | 与在 BOM 文本中的信息相反，此字段存储要立即查看的附加信息。 显示的信息是在通用物料清单 (tiapl2510m000) 进程中输入的。