| 登记成本预测 |  |
| 如果要查看项目的成本预测，请使用成本对象或成本类型： 如果使用成本对象，则可维护与要素和活动相关的所有成本对象的成本预测，并在控制询价单 (tpppc4850m000) 进程、显示财务分析（图） (tppss0701m000) 进程和生成期中财务结果 (tpppc2260m000) 进程中使用该预测。 如果使用成本类型，则只能在按活动/成本类型列出的成本预测 (tpppc2526m000) 进程中维护活动的成本预测，并在绩效评定 (tpppc5840m000) 进程和挣值法绩效评定（图） (tppss0702m000) 进程中使用该预测。 登记成本预测的方式取决于主要预测方法，该方法已在 PPC 参数 (tpppc0100s000) 进程中定义。 使用预测方法可预报预算更改、额外成本或项目成本合计。 这些预测显示在绩效评定和监控中。 在以下过程中，使用按成本对象生成成本预测行 (tpppc2216m000) 进程或按活动/成本类型生成成本预测数据 (tpppc2226m000) 进程执行预测生成。 可在上述进程中看到以下复选框，并将在预测进程中引用这些复选框： 以先前日期的数据为基础。 以预算为基础。 使预测为空。 完成时估算成本 (EAC) 完成时估算成本 (EAC) 对项目最后阶段进行预测。 其优势在于成本预测几乎不受实际成本或预算变化的影响。 因此，无需频繁登记也能进行准确预测。 要计算完成时的差异成本 (VAC)，对于项目范围内的每项预算工作，至少需要一项有效登记的成本预测。 主要预测方法（即完成时估算成本 (EAC)）的过程如下： 在按成本对象生成成本预测行 (tpppc2216m000) 进程或按活动/成本类型生成成本预测数据 (tpppc2226m000) 进程中，选中“以预算为基础”复选框，然后生成成本预测。 默认情况下，最初的完成时估算成本将使用您的预算。 如果要定期插入成本预测，可使用如下方法来执行操作：1 - 如果项目范围的若干部分需要新预测，请在按成本对象列出的成本预测 (tpppc2816m000) 进程中插入当前日期的新成本预测。 2 - 如果项目范围的大部分都需要新成本预测，但输入新的预测可能会非常繁琐，因此，必须生成新日期的预测记录。 随后，可浏览检查所生成的成本预测记录并修改其预测值。 可通过以下方式生成预测记录：1 - 选中“以预算为基础”复选框来生成成本预测。 如果整体预算发生更改，请选中此复选框。 此复选框的优势在于，输入新值时预算更改仍可见。 选中此复选框的劣势在于，对于预算未发生更改的若干部分项目范围，新预测（预算值）将改写其现有预测值。 2 - 选中“以先前日期的数据为基础”复选框来生成成本预测。 如果预算完全更改，请选中此复选框。 其优势在于，输入新值时，先前的预测值仍可见。 如果要监控完成时估算成本 (EAC) 过程的结果：控制询价单 (tpppc4850m000) 进程、绩效评定 (tpppc5840m000) 进程和挣值法绩效评定（图） (tppss0702m000) 进程中的完成时的差异成本 (VAC) 为：完成时预算成本 (BAC) - 完成时估算成本 (EAC)。在显示财务分析（图） (tppss0701m000) 进程中，输入的预测金额可以显示为计划成本。 输入的完成时估算成本 (EAC) 将转换为完成前尚需成本的估算 (ETC) 值。将使用下列计算公式：完成前尚需成本的估算 (ETC) = 完成时估算成本 (EAC) - 实际成本。 完成前尚需成本的估算 (ETC) 完成前尚需成本的估算 (ETC) 意味着要预测剩余工作。 但是，因为剩余工作逐日减少，所以完成前尚需成本的估算 (ETC) 是一种非常耗时的预测方法。 要计算完成时的差异成本 (VAC)，对于项目范围内的每项预算工作，至少需要一项有效登记的成本预测。 完成前尚需成本的估算 (ETC) 的过程如下： 开始时可使用控制预算作为基础。 选中“以预算为基础”复选框，生成成本预测。 此时，因为工作尚未开始，且尚未登记任何进度，所以完成前尚需成本的估算值与预算值相同。 如果生成了进度，必须在按成本对象列出的成本预测 (tpppc2816m000) 进程中登记该日期的成本预测。 要减少数据输入工作，可选中“以先前日期的数据为基础”复选框，然后生成成本预测。 此时可根据如下公式得出新预测。 预测（新日期）= 预测（先前日期）- 先前日期和新日期间所发生的成本。 要全面考虑间隔期间发生的全部成本，必须使用主要预测方法：完成前尚需成本的估算 (ETC)。 工作完成时，完成前尚需成本的估算必须为 0。 选中“使预测为空”复选框，然后生成成本预测。 如果要监控完成前尚需成本的估算 (ETC) 过程的结果： 在控制询价单 (tpppc4850m000) 进程、绩效评定 (tpppc5840m000) 进程和挣值法绩效评定（图） (tppss0702m000) 进程中的完成时的差异成本 (VAC) 为：完成时预算成本 (BAC) - 完成前尚需成本的估算 (ETC) - 实际成本。 在显示财务分析（图） (tppss0701m000) 进程中，输入的完成前尚需成本的估算 (ETC) 的预测金额可作为计划成本显示。 估计额外成本 (EEC) 估计额外成本 (EEC) 意味着要在预算顶层进行预测。 如果预算不正确，可更改预算或预测预算偏差。 如果选择预测预算偏差，则只需针对预算偏差预期所在的部分项目范围登记预测。 但是，如果预算发生更改，还必须更改预测。 估计额外成本 (EEC) 的过程如下： 首先，如果项目范围的若干部分需要预测，请在按成本对象列出的成本预测 (tpppc2816m000) 进程中插入当前日期的新成本预测。 如果要定期插入成本预测，可使用如下方法来执行操作：1 - 如果项目范围的若干部分需要新预测，请在按成本对象列出的成本预测 (tpppc2816m000) 进程中插入当前日期的新成本预测。 2 - 如果项目范围的一大部分需要新成本预测，请生成新日期的预测记录。 然后可浏览检查所生成的新日期成本预测记录，如果需要，可以修改预测值。 选中“以先前日期的数据为基础”复选框，然后生成成本预测。 使用复选框的优势在于，如果输入新值，先前的预测值仍可见。 最后，工作完成时，完成前尚需成本的估算必须为 0。 要减少数据输入工作，可先选中“使预测为空”复选框，然后生成成本预测。 如果要监控估计额外成本 (EEC) 过程的结果： 控制询价单 (tpppc4850m000)、绩效评定 (tpppc5840m000) 和挣值法绩效评定（图） (tppss0702m000) 中的完成时的差异成本 (VAC) 为：成本差异 (CV) - 估计额外成本 (EEC)。 其中成本差异 (CV) 为完成成本 - 实际成本。 在显示财务分析（图） (tppss0701m000) 进程中，所输入的估计额外成本 (EEC) 的预测金额可在预算顶层显示为附加计划成本。 |