| 特性 (qmptc0101m000) |  |
| 使用此进程以 显示用于测量和计算的质量特性。 可以在详细进程中创建和/或维护质量特性。
字段 | 说明
特性 | 指的是物料或物料部件/组件的特有品质或区别标记。例如直径、长度、重量。
搜索关键字 | 为便于搜索而使用的另一种形式的说明。它通常是完整说明的缩写、首字母缩写或便于记忆的替代说明。
特性类型 | 显示特性的类型。可以使用以下特性类型： 允许值 可能值
方法 | 显示特性方法。可以使用以下特性方法： 允许值 可能值
特性单位 | 显示表示特性的 单位 。
特性标准 | 显示通常用于特性的标准。
默认检测 | 显示默认情况下用于测量特性的 测试 。
算法 | 根据其它变量或固定特性来计算某一特性的表达式。 注意 只有在 方法 字段中输入 算法 时，才能在 算法 字段中输入数据。请输入用于计算特性的算法名称。
固定特性值 | 显示一次确定的特性值。 可以将固定特性值与下列一个进程中输入的检测结果进行比较： 按特性列出的样品检测数据 (qmptc1115m000) 按序列号列出的样品检测数据 (qmptc1116m000) 注意 只有当 方法 字段设置为 固定值 时，此字段才适用。如果将 特性类型 字段设置为 整数 ，系统会将 固定特性值 字段的值舍入为最接近的整数。
示例
用户录入 | 舍入值
5 | 11
4 | 10
6 | 11