| 预防性维修 |  |
| 使用此模块，可以有效地将预防性维修（服务计划及维修说明，SPC）模块用于资产。这些资产可以属于您的客户，也可以是您自己的内部资产。计划活动可以包括在服务合同中。这些计划活动可能是与客户议定的，因此，这些活动必须由服务订单系统自动控制。 可以为每种产品定义一份唯一的维修说明。支持的预防性维修策略如下： 基于使用的维修 (UBM)、基于期段或基于计数器读数。 服务触发器可以基于千米数、里程数或工时数。达到指定的使用状况后，必须执行预定义的服务活动。可以使用计量来跟踪使用状况和计划后续活动。协议可以基于资产的使用状况。 基于访问数和计量或报告计量的状态维修 (CBM)。 状态维修取决于资产（包括组件或配置行）的状态。可以登记多个计量以说明资产的状态。可以基于从检验或检验历史记录中生成的报告执行状态监控，您可以从服务订单管理模块中获取这些报告。 为了支持维修说明定义，可以查询一个包含（参考）维修说明的库。对于物料，可以在库中定义和存储（参考）维修说明，以便于使用。设置并议定维修说明后，可以生成相应的维修预报，然后可以生成维修计划。 下图概要介绍了 ERP LN 服务计划及维修说明模块 (SPC)。 在此图的左上角，可以看到两个关键要素，这两个要素是设置维修说明的基础。维修说明是必须按照特定维修策略执行的若干组活动，其中包括参考活动和不具名物料或服务物料。参考活动可以标识工作类型以及执行特定维修活动所需的资源。可以将这些参考活动链接至特定的不具名物料或服务物料。维修说明用于计划预防性维修活动。 您可以使用通用维修说明生成必须执行的活动的预报。该预报包含在相对时间表中为这些活动列出的预期阶段。可以按不具名物料、使用分类以及二者的组合生成这些预报。该生成过程将导致更为具体的维修说明，此说明将相应地用于实际的维修计划中。 可能会从服务计划及维修说明模块 (SPC) 中触发维修计划。但是，必须从合同管理模块 (CTM) 中启用链接至合同的配置。 对于每个选定的群，ERP LN 均会检查有哪些序列化物料链接至群。如果找到序列化物料，则可标识相关的不具名物料或服务物料，通过这些物料，还可找到必须使用的维修说明。生成的计划提供了必须执行的活动。在下达计划活动后，可将这些活动转移至实际的服务订单中。 |