| 打印装配线利用率 (tiasl3400m000) |  |
| 使用此进程来打印报告，显示计划订单与一组装配线和下线日期的最大能力之间的差异。 可以选择显示建立规则所依据的选项组合的利用率。 相关主题 装配线工位利用率
字段 | 说明
装配线 | 制造最终装配进度计划 (FAS) 物料的一组连续装配线工位。通过将物料从一个装配线工位传到另一个装配线工位，同时在每个装配线工位执行工序，就可以制造出物料。装配线可以细分为若干个用缓冲工位分开的装配线控制段。装配线可以是主装配线，也可以是供应线。
打印按关键选项组合列出的利用率 | 如果选中此复选框，报告会显示建立规则所依据的选项组合的利用率。选项组合的最大数量来自规则。 相关主题 装配线工位利用率
仅打印过载选项组合 | 此复选框用于确定是仅打印装配线利用率的过载选项组合，还是必须打印装配线利用率的所有选项组合。过载选项组合是超出允许的最大数量的选项组合。
命令 | 说明
打印 | 打印您选择的数据。