| 生产同步进度计划 (PSS) 中的计划需求日期 |  |
| 装配件在要求的装配线工位上到期的日期即为其计划需求日期。计划需求日期的计算取决于您在补充车间仓库 (tiasc8210m000) 进程的作业顺序类型字段中输入的值。 您可以在两种材料发放方法中进行选择： 依据供应线工位的计划顺序发放材料。此方法取决于装配线工位订单的计划起始时间，并依据该装配线工位的第一个装配订单的起始时间计划装配线订单。如果您定义一个安全提前期，则会将缓冲区变型考虑在内。 依据触发装配线工位的实际顺序发放材料。触发装配线工位是要触发触发器的装配线工位，在流程触发器定义 (tiasl8100m000) 进程中定义。在这种情况下，Infor ERP 将基于（供应线工位和触发装配线工位之间的）装配线工位的数量和生产周期计算材料的到达时间。这样可以仅为已实际通过触发点的装配订单发放材料。此方法更好地反映了装配情况的现状。 注意 使用实际顺序的方法只能用于订单控制的 SILS 物料。 |