| 如何使用成本预测 |  |
| Infor ERP 使用下列方法之一进行项目成本预测。 具体方法由 PPC 参数 (tpppc0500m000) 进程中的主要预测方法列表确定： 完成时估算成本 (EAC)：项目结束时的预期合计成本。 完成前尚需成本的估算 (ETC)：剩余工作的预期成本。 估计额外成本 (EEC)：所有尚未制定预算的剩余工作的总预期成本。 采用的主要预测方法不同，下列功能中的预测表示法也不同： 控制询价单 (tpppc4850m000) 绩效评定 (tpppc5840m000) 挣值法绩效评定（图） (tppss0702m000) 显示财务分析（图） (tppss0701m000) 生成期中财务结果 (tpppc2260m000) 如果主要预测方法为完成时估算成本 (EAC)： 在输入完成时估算成本 (EAC) 的过程中不会显示估计额外成本 (EEC)。 控制询价单 (tpppc4850m000)、绩效评定 (tpppc5840m000) 和挣值法绩效评定（图） (tppss0702m000) 进程中的完成时的差异成本 (VAC) 为：完成时预算成本 (BAC) - 完成时估算成本 (EAC)。 控制询价单 (tpppc4850m000) 进程中的预测成本将显示输入的预测金额和预测数量。 绩效评定 (tpppc5840m000) 和挣值法绩效评定（图） (tppss0702m000) 进程中的完成时估算成本 (EAC) 将显示输入的预测金额。 在显示财务分析（图） (tppss0701m000) 进程中，输入的预测金额可显示为计划成本。 输入的完成时估算成本 (EAC) 将转移至完成前尚需成本的估算 (ATC) 图。使用以下计算方法：完成前尚需成本的估算 (ETC) = 完成时估算成本 (EAC) - 实际成本。 在 tpppc2260m000 进程中，会将预测金额考虑在内。 输入的完成时估算成本 (EAC) 将转移至完成前尚需成本的估算 (ETC)。使用以下计算方法：完成前尚需成本的估算 (ETC) = 完成时估算成本 (EAC) - 实际成本。 如果主要预测方法为完成前尚需成本的估算 (ETC)： 在输入完成前尚需成本的估算 (ETC) 的过程中不会显示估计额外成本 (EEC)。 控制询价单 (tpppc4850m000)、绩效评定 (tpppc5840m000) 和挣值法绩效评定（图） (tppss0702m000) 进程中的完成时的差异成本 (VAC) 为： 完成时预算成本 (BAC) - 完成前尚需成本的估算 (ETC)- 实际成本。 控制询价单 (tpppc4850m000) 进程将显示输入的预测金额和预测数量。 根据输入的预测金额计算绩效评定 (tpppc5840m000) 和挣值法绩效评定（图） (tppss0702m000) 进程中的完成时估算成本 (EAC)。 该计算使用的公式为：完成时估算成本 (EAC) = 实际成本 + 完成前尚需成本的估算 (ETC)。 在显示财务分析（图） (tppss0701m000) 进程中，输入的完成前尚需成本的估算 (ETC) 预测金额可显示为计划成本。 在生成期中财务结果 (tpppc2260m000) 进程中，可以将完成前尚需成本的估算 (ETC) 预测金额考虑在内。 如果主要预测方法为估计额外成本 (EEC)： 在输入预测期间，不会计算其它预测方法的值，这些值将显示为零。 控制询价单 (tpppc4850m000)、绩效评定 (tpppc5840m000) 和挣值法绩效评定（图） (tppss0702m000) 进程中的完成时的差异成本 (VAC) 为：成本差异 (CV) - 估计额外成本 (EEC)。 其中成本差异 (CV) 为执行工作的预算成本 (BCWP) - 实际成本。 控制询价单 (tpppc4850m000) 进程中的预测成本将显示输入的预测金额和预测数量。 绩效评定 (tpppc5840m000) 和挣值法绩效评定（图） (tppss0702m000) 进程中的完成时估算成本 (EAC) 无法计算，将设置为零。 在显示财务分析（图） (tppss0701m000) 进程中，输入的估计额外成本 (EEC) 预测金额可显示为预算顶部的附加计划成本。 在生成期中财务结果 (tpppc2260m000) 进程中，可以将估计额外成本 (EEC) 预测金额考虑在内。 |