| 自动压缩排队时间 (tisfc1103s000) |  |
| 使用此进程来从尚未完成的生产订单的所有工序中平均删除排队时间。这样，您就能够满足生产订单的已修改交货日期或起始日期。 前移计划方法和后移计划方法都支持排队时间压缩。 在生产计划 (tisfc0110m000) 进程中选择要压缩的生产订单后，您可以调整下列选项： 目标起始日期 和 目标结束日期 队列压缩方法 目标压缩% 包括关键工作中心的工序 相关主题 生产订单的功能概览 排队时间压缩 按订单日期确定
字段 | 说明
生产订单 | 使用这种订单可以生产在指定交货日期交货的指定数量的物料。 相关主题 生产订单的功能概览
集群装配线工位订单状态 | 生产订单的状态。 相关主题 生产订单状态
物料 | 按生产订单生产的物料。
说明 | 按生产订单生产的物料的说明。
工序 | 尚未报告完成的生产订单的第一道工序。此工序的起始日期是工序起始日期字段中的日期。
移动起始日期 | 尚未报告完成的最后一道工序可以完成的最早日期，加上排队时间。 相关主题 按订单日期确定 排队时间压缩
工序 | 尚未报告完成的生产订单的最后一道工序。此工序的完成日期是移动起始日期字段中的日期。
目标结束日期 | 您希望在压缩过程后完成生产的日期。 注意 根据您在队列压缩方法字段中所做的选择，您可能无法达到目标结束日期。
队列压缩方法 | Infor ERP 用来从工序的排队时间中平均删除时间余量的方法。 注意 还不能报告工序完成。
目标压缩% | 排队时间减去的最大值或实际值。 如果选择最适宜方法： 排队时间减去的最大值 如果选择目标百分比方法： 排队时间减去的实际值
包括关键工作中心的工序 | 如果选中此复选框，则运行该进程时，将压缩瓶颈工作中心的排队时间。 注意 您可以在工作中心 (tirou0101m000) 进程中将工作中心定义为主计划关键。
计划方法 | 使用此进程从排队时间中删除时间余量时，Infor ERP 将使用此字段中的方法重新计划订单日期。
物料安全时间 | 添加到正常提前期的时间，其目的是为了避免因提前期变动而延误交货，从而确保在订单要求的实际日期前完成任务。
生产起始日期和时间 | 计划开始生产订单中的工作的日期。 相关主题 按订单日期确定
额外提前期 | 为充分完成计划订单所需的额外活动而保留的时间 企业计划子系统 处理额外提前期的方式与处理安全时间的方式相同：必须根据额外提前期提前交付订单货物。 额外提前期以天或小时表示。
要求的交货日期 | 客户希望生产订单交货的日期。 相关主题 按订单日期确定
[H] | 生产订单的总排队时间。
计划交货日期 | 生产订单的计划交货日期。压缩排队时间后（如果使用最适宜方法和前进式计划），Infor ERP 将更改该日期。 相关主题 按订单日期确定
[H] | 完成生产订单所需的估计小时数，包括计划的排队时间。
确认的交货日期 | 生产订单的确认的交货日期。压缩排队时间后（如果使用最适宜方法和前进式计划），Infor ERP 将更改该日期。 相关主题 按订单日期确定
起始运行的剩余准备 | 生产订单的总准备时间，表示为订单总运行时间的百分比。
入库提前期 | 物料送达和实际存放到仓库之间的时间间隔。
出库提前期 | 物料出库和该物料的承运人开始起程之间的时间间隔。
入库提前期 | 用于指定时间物理量的单位。
出库提前期 | 用于指定时间物理量的单位。
包括排队时间（小时） | 生产订单中的排队时间可以用小时数和天数表示。 如果选中此复选框，则只有以小时数表示的排队时间可以包含在排队时间压缩中。
包括排队时间（天） | 生产订单中的排队时间可以用小时数和天数表示。 如果选中此复选框，则只有以天数表示的排队时间可以包含在排队时间压缩中。
包括排队时间（小时） | 以小时数表示的生产订单排队时间的总长度。
包括排队时间（天） | 以天数表示的生产订单排队时间的总长度。
命令 | 说明
压缩排队时间 | 单击可以从所有工序中平均删除时间余量。 相关主题 排队时间压缩