| 物料清单整体变更 (tiedm3110m000) |  |
| 使用此进程来显示、定义和修改物料清单整体变更 (MBC)。 将显示以前定义的物料清单整体变更 (MBC) 清单。要定义新的物料清单整体变更 (MBC)，请单击“新建”。要修改物料清单整体变更 (MBC)，请双击该物料清单整体变更。只能修改状态为创建中的物料清单整体变更 (MBC)。 使用物料清单整体变更 (MBC) 在以下两种情况下可以应用物料清单整体变更 (MBC)： 更改和核准大量工程物料清单 (EBOM)。如需更多信息，请参考更改工程物料清单 - 自动过程。 在大量工程物料清单 (EBOM) 中进行人工更改后，核准其中的更改。如需更多信息，请参考更改工程物料清单 (EBOM) - 半自动过程。 如果已选中工程数据管理参数 (tiedm0100m000) 进程中的人工输入修订编号复选框，定案物料清单整体变更 (MBC) 过程在某些方面会有所不同。如需更多信息，请参考字段帮助。 物料清单整体变更 (MBC) 定义 可以使用下列进程定义物料清单整体变更 (MBC) 的影响： 物料清单整体变更操作 (tiedm3120m000)。 包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000)。 按物料清单整体变更列出的工程物料 (tiedm3122m000)。 物料清单整体变更 (MBC) 模拟 如果选择一个或多个物料清单整体变更 (MBC) 并在特定菜单上单击模拟... 或模拟（详细）...，可以生成显示物料清单整体变更 (MBC) 影响的报告。要选择非临近的物料清单整体变更 (MBC)，请在单击“物料清单整体变更”的同时按住 Ctrl 键。 物料清单整体变更 (MBC) 和引用指示 可以使用链接至物料清单整体变更 (MBC) 的操作来添加、删除或替换工程物料清单 (EBOM) 中的引用指示。如需更多信息，请参考引用指示和物料清单整体变更 (MBC)。 相关主题 更改工程物料清单 - 自动过程 更改工程物料清单 (EBOM) - 半自动过程 工程数据管理模块摘要 引用指示和物料清单整体变更 (MBC)
字段 | 说明
物料清单整体变更编号 | Infor ERP 使用在工程数据管理参数 (tiedm0100m000) 进程的物料清单整体变更编号组字段中输入的编号组生成此编号。 相关主题 更改工程物料清单 - 自动过程 使用编号组和系列
编号 | 物料清单整体变更编号字段的说明。
物料清单整体变更的创建日期 | 创建物料清单整体变更 (MBC) 的日期。
核准用于工程环境的日期 | 将物料清单整体变更状态更改为已被工程部门核准的日期。
核准用于生产环境的日期 | 将物料清单整体变更状态更改为已被生产部门核准的日期。
由此物料清单整体变更创建的修订生效日期 | 如果已清除工程数据管理参数 (tiedm0100m000) 进程的人工修订编号复选框，则必须指定由物料清单整体变更 (MBC) 自动创建的修订的生效日期。如果已选中人工修订编号复选框，则不能修改此生效日期。 定案物料清单整体变更 (MBC) 时，此日期会成为生产物料清单 (PBOM) 行的生效日期。
最终确定日期 | 在定案工程数据 (tiedm3240m000) 进程中使用物料清单整体变更 (MBC)，且物料清单整体变更 (MBC) 的状态变为已定案的日期。 相关主题 定案工程数据
使用 MBC 更改工程物料清单 | 如果选中此复选框，则可以使用物料清单整体变更 (MBC) 来更改和核准工程物料清单 (EBOM)。必须在物料清单整体变更操作 (tiedm3120m000) 进程中定义更改工程物料清单 (EBOM) 的操作。如果已执行这些操作，则工程物料修订将自动链接至物料清单整体变更 (MBC)，然后就可以核准这些修订。 如果清除此复选框，则不使用物料清单整体变更 (MBC) 来更改工程物料清单 (EBOM)，而是人工更改工程物料清单 (EBOM)，然后人工将修订链接至物料清单整体变更 (MBC)，最后再使用此物料清单整体变更 (MBC) 一次性核准这些修订。 相关主题 更改工程物料清单 - 自动过程 更改工程物料清单 (EBOM) - 半自动过程
按操作定义“包括/不包括工程物料” | 将可以更改物料的物料清单 (BOM) 的操作链接至物料清单整体变更。这些操作影响的物料在包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程中定义。 如果选中此复选框，则可以分别针对每个操作指定它所影响的物料。要进行此操作，请在物料清单整体变更操作 (tiedm3120m000) 进程中选择操作，然后从特定菜单启动包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程。此时即可定义此操作影响的物料。 如果清除此复选框，则可以在包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程中指定物料集。为物料清单整体变更 (MBC) 定义的所有操作都应用于该物料集。
所有操作必须作用于物料 | 可以将在物料清单整体变更操作 (tiedm3120m000) 进程中定义的一个或多个操作链接至物料清单整体变更 (MBC)。这些操作可以更改在包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程中定义的物料。操作可以添加、替换或删除特定物料的组件。如果定义了操作集，则可能是所有操作均作用于某个特定的物料，也可能是只有部分操作作用于某个物料。 如果选中此复选框，操作将只更改所有操作均适用的包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程中的物料，而不会更改只有部分操作适用的物料。 如果清除此复选框，操作将更改所有操作均适用的包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程中的物料，但也会更改只有部分操作适用的物料。 注意 如果选中按操作定义“包括/不包括工程物料”复选框，此字段将不可用。 示例 在物料清单整体变更操作 (tiedm3120m000) 进程中定义了两个操作： 用组件 X 替换组件 B。 用组件 Y 替换组件 C。 包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程中包括两种物料： 具有组件 B 和 C 的物料 A。 具有组件 B 和 E 的物料 D。 如果选中所有操作必须作用于物料复选框，则只有物料 A 会被这些操作更改，因为上述两项操作均应用于物料 A。虽然第一个操作也应用于物料 D，但由于并未应用所有操作，因此物料 D 不会被更改。 如果清除所有操作必须作用于物料复选框，则操作将同时更改物料 A 和物料 D。对于物料 A，将同时执行上述两个操作；对于物料 D，由于应用第一个操作，因此，将只针对其执行第一个操作。
包括/不包括工程物料 | 使用该字段来定义在执行物料清单整体变更 (MBC) 时，是包括工程物料还是不包括工程物料。如果选择包括，则物料清单整体变更 (MBC) 将影响这些物料。如果选择不包括，则物料清单整体变更 (MBC) 不会影响这些物料。必须在包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程中定义包括或不包括的物料。 注意 如果选择不包括，但未在包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程中指定任何物料，物料清单整体变更 (MBC) 中仍然会包括所有工程物料。
物料清单整体变更状态 | 可以通过从特定菜单选择某个选项来更改此状态。 允许值 可能值
物料清单整体变更原因 | 更改的原因。 可以在物料清单整体变更原因 (tiedm3104m000) 进程中定义物料清单整体变更 (MBC) 原因。
负责的工程师 | 负责物料清单整体变更 (MBC) 的人员的代码。
负责的工程师 | 为负责的工程师字段选择的个人的姓名。
更改管理控制 | 如果选中此复选框，则将核准过程链接至物料清单整体变更 (MBC)。您必须在数据管理子系统的更改管理中完成该核准过程。 相关主题 更改工程物料清单 (EBOM) - 人工过程 更改工程物料清单 - 自动过程
由更改管理模块处理 | 如果选中此复选框，则已经在数据管理子系统中启动物料清单整体变更 (MBC) 的核准过程。必须先完成该核准过程，然后才能核准用于生产的物料清单整体变更 (MBC)。
更改单的生效日期 | 如果选中此复选框，则在数据管理子系统中执行核准过程期间，设置物料清单整体变更 (MBC) 上的生效日期。将工程物料数据复制到生产物料清单 (PBOM) 中后，此生效日期会用作物料清单 (BOM) 行上的生效日期。如果清除此复选框，则即使数据管理子系统还可用于核准物料清单整体变更 (MBC)，您仍必须在物料清单整体变更 (MBC) 中人工输入生效日期和过期日期。
允许多个更改单 | 如果选中此复选框，则可以将多个更改议案（多个更改单 (CO)）链接至物料清单整体变更 (MBC)。已经核准的第一个更改议案也用于核准物料清单整体变更 (MBC)。如果清除此复选框，则只能将一个议案链接至物料清单整体变更 (MBC)。
物料清单整体变更文本 | 如果选中此复选框，会显示备注。
命令 | 说明
取消物料清单整体变更 | 单击该命令可取消已被工程部门核准的物料清单整体变更 (MBC)。 不能使用已取消的物料清单整体变更 (MBC)。但是，可以使用存档工程数据 (tiedm1250m000) 进程存档物料清单整体变更 (MBC) 中详述的数据。 不能取消仍处于创建中状态的物料清单整体变更 (MBC)。如果不再需要，可以将其删除。
冻结物料清单整体变更 | 单击该命令可将创建中物料清单整体变更 (MBC) 的状态更改为已冻结。
重置物料清单整体变更状态 | 单击该命令可将已被工程部门核准的物料清单整体变更 (MBC) 的状态重置为创建中。重置物料清单整体变更 (MBC) 的状态时将首先启动重置物料清单整体变更状态 (tiedm3230m000) 进程。
核准将物料清单整体变更用于工程环境 | 单击该命令可将物料清单整体变更 (MBC) 的状态更改为已被工程部门核准。然后，可以用其更改工程物料清单 (EBOM) 和工程物料修订。 仅当存在下列数据时，才可以对物料清单整体变更 (MBC) 进行核准： 物料清单整体变更 (MBC) 要包括或不包括的工程物料（如果包括/不包括工程物料字段为包括，则此项为必备项）。 物料清单整体变更 (MBC) 行。 核准新的物料清单整体变更 (MBC) 时，应使用按物料清单整体变更列出的工程物料 (tiedm3122m000) 进程检查这些订单行对应的是否依然是此物料清单整体变更 (MBC) 的工程物料。执行此项检查的原因是，如果取消了物料清单整体变更 (MBC)，可能不会删除工程物料和物料清单整体变更 (MBC) 之间的链接。 仅当物料清单整体变更 (MBC) 具有以下状态时，才可以使用此命令： 创建中 已冻结
核准将物料清单整体变更用于生产环境 | 单击该命令可将物料清单整体变更 (MBC) 的状态从已被工程部门核准更改为已被生产部门核准。然后可以用其将工程物料修订和工程物料清单 (EBOMs) 复制到生产环境。
包括/不包括工程物料 | 单击该命令可启动包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程。
按物料清单整体变更列出的工程物料 | 单击该命令可启动按物料清单整体变更列出的工程物料 (tiedm3122m000) 进程。
模拟... | 单击该命令可生成报告，显示使用物料清单整体变更 (MBC) 将发生的情况的概览。
模拟（详细）... | 单击该命令可生成报告，详细描述使用物料清单整体变更 (MBC) 将发生的情况。