| 产品配置参数 (tipcf0100m000) |  |
| 使用此进程以设置可控制产品配置模块 (PCF) 功能的参数。 您可以更改预定义变量的说明。在产品配置模块中，可以按通用物料定义约束条件。这些约束条件中使用了产品配置参数 (tipcf0100m000) 进程中预定义的许多变量。一旦保存了这些参数，便不能再对其进行更改。 相关主题 参数进程 如何测试产品模型 产品配置 (PCF) 过程
字段 | 说明
通用
生效日期 | 参数的更改日期和时间。参数有效期截至更新的参数设置的生效日期。当前参数集无生效日期。
说明 | 参数集说明。例如，您可以指定更改参数的原因。
多层产品配置选择结构 | 如果选中此复选框，则会在通用产品结构的多个层上应用产品配置。 您可以将多层问题结构用于产品变型的配置。使用此结构的优势在于可将产品特性链接至适当的通用物料，从而产生一个模块化程度更高的配置结构。 利用该结构，ERP LN 还可以在产品配置过程中包括或排除某些问题集。
以客户语言显示产品配置 | 如果选中此复选框，则产品配置器会以客户的语言，显示特性、选项和约束条件的说明。与客户进行适当沟通时，尤其是通过电话销售时，此功能是一个重要的辅助工具。 如果清除此复选框，则产品配置器会以您自己的语言，显示产品特性、选项和约束条件验证信息的说明。 注意 产品配置模块与语言无关，这意味着您能以任何语言记录产品特性和选项等内容的说明。与客户和其它外部关系进行交流时，此功能特别有用。
显示隐含选项 | 如果选中此复选框，则产品配置器会显示隐含选项值。这意味着您可使用约束条件来确定是否必须填写某些产品特性或问题，以及默认的选项值是否适用。通过输入隐含选项值，也可以使用约束条件来指示是否必须在产品配置过程中显示相关产品特性。 注意 通过在相关产品特性的约束条件中明确地指定此选项，您便始终可以更改该设置。 如果清除此复选框，则产品配置器不会显示隐含选项。
生成销售报价单文本 | 如果选中此复选框， ERP LN 则会在产品配置过程完成后，为销售报价单生成销售报价单文本。
识别物料代码 | 在项目控制模块中运行生成销售订单的（项目）结构 (tdsls4244m000) 进程时，此参数会影响 ERP LN 为产品变型生成物料代码的方式。 如果选中此复选框， ERP LN 在项目控制模块中生成的定制物料代码与通用物料代码或使用通用物料数据生成设置 (tipcf3101m000) 进程生成的代码相同。因而，链接至同一项目的不同产品变型会引用同一个定制物料。 如果清除此复选框，在项目控制模块中，ERP LN 会为通用物料代码添加序号，以便为每个产品变型生成新的物料代码。可以在当前进程的物料代码序号起始位置字段和物料代码序号终止位置字段中指定此序号的准确位置。 请注意，如果配置标准物料，即配置订货策略为不具名物料的通用物料，则新配置的物料就没有作为区别性特性的 PCS 项目代码。如果选中该复选框，则物料代码也可作为区别性特性。但如果清除了该复选框，则会通过为通用物料添加序号来生成新的物料代码，这就得到区别性物料代码。 如果使用通用物料数据生成设置 (tipcf3101m000) 进程为已配置的标准物料生成新物料代码时，也可以考虑清除该复选框。如果使用相同的配置生成两个物料，则这两个物料的物料代码相同。如果清除该复选框，则可以通过序号区别物料。
使用按订单的标准物料的物料清单 | 在产品配置模块 (PCF) 中，可以销售特定产品的变型。可以从预定义特性和选项的列表中选择组件和子部件后根据客户的要求组装产品。从技术角度来说，如果在 PCF 中配置了通用物料，则通用 BOM 会转换为定制产品结构。如果客户经常选择特定的配置（在最终产品或子部件级别），您可以在物料基础数据 中为这些稳定客户创建标准物料。标准物料的订货策略可以为按单生产或不具名物料。 使用按订单的标准物料的物料清单参数确定了按订单的标准物料的组件是否用于定制产品结构中。可以使用生成销售订单的（项目）结构 (tdsls4244m000) 进程创建定制产品结构。 如果选中此复选框，且在产品配置期间选择了在 IBD 中定义的按订单的标准物料的子部件，则在定制 BOM 中会使用此按单生产标准物料。此外，在 PCS 项目生成期间会选择定制 BOM 中标准物料的 BOM 组件： 如果清除此复选框，且在产品配置期间选择了库存中的按订单的标准物料的子部件，则在 BOM 中会使用此按订单的标准物料，但其组件来自通用（来源）物料： 注意 上述情况涉及订货策略为按单生产的标准物料。如果在产品配置期间选择了订货策略为不具名物料的标准物料，则决不会定制此标准物料，所以不会发生复制组件的问题。 在 PCS 项目中多次使用按订单的标准物料 此使用按订单的标准物料的物料清单参数具有双重作用。此参数不仅与在项目生成期间选择按订单的标准物料的组件有关，它还确定了定制按单生产标准子部件是否可多次用于 PCS 项目中的不同父物料。 如果清除此复选框，则特定 PCS 项目中的两个父物料不能采用相似的定制按单生产标准子部件作为其组件。在第一个父物料中使用了特定子部件后，就不能在第二个父物料中再使用类似的子部件。这是因为，如果一个子部件用于一个特定父物料，该子部件会得到一个产品变型编号，这个编号会与需要该子部件的另一个父物料的产品变型编号冲突。 如果选中此复选框，则可以在同一项目的几个父物料中使用类似的定制按单生产标准子部件。使用子部件的第一个父物料会将其产品变型编号分配给子部件。无论此产品变型编号是什么，子部件都可用于其它定制产品结构中，而且还具有其它的产品变型编号。 注意 如果选中此复选框，且更改了某个父物料的一个定制按单生产标准子部件，则使用该子部件的其它父物料中的子部件也会发生更改。
物料代码序号起始位置 | 此字段指示物料代码中生成序号的起始位置。如果 ERP LN 生成的物料代码不能唯一地标识某个产品变型，则产品配置器会自动为生成的物料代码添加一个序号，来生成唯一代码。 如果在产品配置或产品生成过程中，为序号提供的位置数明显不足，无法唯一地标识物料代码，则产品配置器会自动向左或向右扩展序号。
物料代码序号终止位置 | 此字段指示物料代码中生成序号的终止位置。如果 ERP LN 生成的物料代码不能唯一地标识某个产品变型，则产品配置器会自动为生成的物料代码添加一个序号，来生成唯一代码。 如果在产品配置或产品生成过程中，为序号提供的位置数明显不足，无法唯一地标识物料代码，则产品配置器会自动向左或向右扩展序号。
产品配置器版本 | 产品配置器版本。 可以针对以下两个方面来使用产品配置器： 产品模型定义。 在运行环境下使用产品模型。在开发阶段，必须测试约束条件才能确保不出现任何错误，以便产品模型可用于运行环境。 注意 您始终可以从一个版本切换到另一版本。 解释程序版本 必须测试约束条件，以确保未出现任何错误。这样，产品配置器在运行时会持续地读取、解释或编译约束条件。解释程序版本模式的优势在于：更改某些约束条件后可立即测试通用产品模型，不必先重新编译所有约束条件。其缺点是产品配置器的性能会降低。 对象版本 此版本可用于执行工序。运行时，产品配置器会将约束条件作为对象来直接执行，而无需重复地读取、解释或编译这些约束条件。与解释程序版本相比，对象版本可能会显著地提高性能，特别是在处理更加复杂的约束条件时。在使用对象版本之前，必须先在按通用物料编译约束条件 (tipcf2201m000) 进程中编译所有约束条件。为此，需要使用企业服务器的编译器“bic6.2”。 性能方面 此字段的设置可能影响系统性能和数据库扩展。 如需更多信息，请参见 产品配置器版本。 相关主题 如何定义产品模型
产品变型的编号组 | 产品变型的编号组。 相关主题 使用编号组和系列
约束条件表达式
输入选项值 | 在产品配置模块中，可记录每个通用物料的约束条件。这些约束条件中使用了产品配置参数 (tipcf0100m000) 进程中预定义的许多变量。这些变量只能填写一次。这意味着一旦定义了产品约束条件，便无法再更改变量说明。 使用输入选项值变量可以指示产品配置器是否必须提示输入每个产品特性的选项值。 此变量具有下列特性：
约束条件组 | 输入前
应用程序 | 输入选项值 y/n
域 | 真/假
初始化 | 真
显示选项值 | 指示对于每个产品特性，如果输入隐含选项值，则产品配置器是否必须在产品配置过程中显示该特性。 此变量具有下列特性：
约束条件组 | 输入前
应用程序 | 显示选项值 y/n
域 | 真/假
初始化 | 如果选中了“显示隐含选项”参数，则为真
如果清除了“显示隐含选项”参数，则为假
注意 如果“输入选项值”字段为真，则值为真。
验证 | 在产品配置模块中，可记录每个通用物料的约束条件。这些约束条件中使用了产品配置参数 (tipcf0100m000) 进程中预定义的许多变量。这些变量只能填写一次。这意味着一旦定义了产品约束条件，便无法再更改变量说明。 此字段可指示产品配置器是否验证指定的产品配置。因此，可以使用该字段控制产品配置过程，还可以阻止配置或生成未允许的产品变型。请注意，产品配置涉及所有通用产品信息，如产品特性和选项、通用物料数据、通用物料清单、通用工艺流程以及通用价格表。 此变量具有下列特性：
约束条件组 | 验证
应用程序 | 验证产品配置
域 | 真/假
初始化 | 真
信息 | 在产品配置模块中，可记录每个通用物料的约束条件。这些约束条件中使用了产品配置参数 (tipcf0100m000) 进程中预定义的许多变量。这些变量只能填写一次。这意味着一旦定义了产品约束条件，便无法再更改变量说明。 使用信息字段可在产品配置过程中生成消息。这些消息会显示为警告、通知或说明。可以在约束条件中以文本或文本块的形式记录消息。选择以客户语言显示的产品配置之后，您便能以任何语言在约束条件中输入消息。随后，产品配置器会使用链接至客户语言代码的语言，生成并显示该消息。 此变量具有下列特性：
约束条件组 | 验证
应用程序 | 生成消息
域 | 字母数字：最大为 80x25 行的文本
初始化 | 标准消息
注意 如果以其它语言记录消息，则必须将（系统）语言代码添加到变量 Message。 例如： message = "this is a message" message.3 = "dies ist eine Meldung"
物料数据 | 在产品配置模块 (PCF) 中，可记录每个通用物料的约束条件。这些约束条件中使用了产品配置参数 (tipcf0100m000) 进程中预定义的许多变量。这些变量只能填写一次。这意味着一旦定义了产品约束条件，便无法再更改变量说明。 使用物料数据字段，可让产品配置器确定产品变型物料的数据，如物料代码、物料说明、材料、尺寸、标准和物料文本。变量物料数据可用于通用物料数据约束条件的“参数替换”部分。 此变量具有下列特性：
约束条件组 | 参数替换
应用程序 | 确定产品变型物料数据
域 | 字母字符
初始化 | 物料数据的当前值
注意 用于生成物料文本的文本块具有第一优先级。
长度 | 在产品配置模块中，可记录每个通用物料的约束条件。这些约束条件中使用了产品配置参数 (tipcf0100m000) 进程中预定义的许多变量。这些变量只能填写一次。这意味着一旦定义了产品约束条件，便无法再更改变量说明。 例如，利用长度字段，可以让产品配置器根据公式计算物料清单组件的长度。 此变量具有下列特性：
约束条件组 | 参数替换
应用程序 | 计算物料清单 (BOM) 组件的长度
域 | 小数
初始化 | 物料清单 (BOM) 组件长度的当前值
注意 物料清单 (BOM) 组件的单位物理量必须为“长度”或“面积”。
宽度 | 在产品配置模块中，可记录每个通用物料的约束条件。这些约束条件中使用了产品配置参数 (tipcf0100m000) 进程中预定义的许多变量。这些变量只能填写一次。这意味着一旦定义了产品约束条件，便无法再更改变量说明。 例如，利用宽度字段，可以让 ERP LN 计算物料清单组件的宽度。 此变量具有下列特性：
约束条件组 | 参数替换
应用程序 | 计算物料清单 (BOM) 组件的宽度
域 | 小数
初始化 | 物料清单 (BOM) 组件宽度的当前值
注意 物料清单 (BOM) 组件的单位物理量必须为“面积”。
单位数 | 在产品配置模块中，可记录每个通用物料的约束条件。这些约束条件中使用了产品配置参数 (tipcf0100m000) 进程中预定义的许多变量。这些变量只能填写一次。这意味着一旦定义了产品约束条件，便无法再更改变量说明。 例如，利用单位数，可以让 ERP LN 根据公式计算物料清单组件的单位数。 此变量具有下列特性：
约束条件组 | 参数替换
应用程序 | 计算物料清单 (BOM) 组件的单位数
域 | 整数
初始化 | 物料清单 (BOM) 组件单位数的当前值
注意 物料清单 (BOM) 组件的单位物理量必须为“长度”或“面积”。
净数量 | 在产品配置模块中，可记录每个通用物料的约束条件。这些约束条件中使用了产品配置参数 (tipcf0100m000) 进程中预定义的许多变量。这些变量只能填写一次。这意味着一旦定义了产品约束条件，便无法再更改变量说明。 例如，利用净数量字段，可以让 ERP LN 根据公式计算物料清单组件的净数量。 此变量具有下列特性：
约束条件组 | 参数替换
应用程序 | 计算物料清单 (BOM) 组件的净数量
域 | 小数
初始化 | 物料清单 (BOM) 组件净数量的当前值
注意 如果已知长度、宽度（如果有）和单位数的值，假定未提供净数量，则会自动从这些值中得出净数量。
准备时间 | 在产品配置模块 (PCF) 中，可记录每个通用物料的约束条件。这些约束条件中使用了产品配置参数 (tipcf0100m000) 进程中预定义的许多变量。这些变量只能输入一次。这意味着一旦定义了产品约束条件，便无法再更改变量说明。 例如，利用准备时间字段，可以让 ERP LN 计算某道工序的生产周期。 此变量具有下列特性：
约束条件组 | 参数替换
应用程序 | 计算工序的准备时间
域 | 小数
初始化 | 工序准备时间的当前值
生产率 | 在产品配置模块中，可记录每个通用物料的约束条件。这些约束条件中使用了产品配置参数 (tipcf0100m000) 进程中预定义的许多变量。这些变量只能填写一次。这意味着一旦定义了产品约束条件，便无法再更改变量说明。 此字段指示每个时间单位所制造的产品数量。根据参数设置，时间单位为小时或分钟。生产率提供了另一种记录工序时间的方法。生产率最低的工序被视为重复制造 (RPT) 物料的“瓶颈”。
生产周期 | 在产品配置模块 (PCF) 中，可记录每个通用物料的约束条件。这些约束条件中使用了产品配置参数 (tipcf0100m000) 进程中预定义的许多变量。这些变量只能填写一次。这意味着一旦定义了产品约束条件，便无法再更改变量说明。 例如，利用变量生产周期字段，可让产品配置器根据公式计算某道工序的生产周期。 此变量具有下列特性：
约束条件组 | 参数替换
应用程序 | 计算工序的准备时间
域 | 小数
初始化 | 工序准备时间的当前值
价格 | 在产品配置模块中，可记录每个通用物料的约束条件。这些约束条件中使用了产品配置参数 (tipcf0100m000) 进程中预定义的许多变量。这些变量只能填写一次。这意味着一旦定义了产品约束条件，便无法再更改变量说明。 例如，利用此字段，您可让产品配置器根据公式计算某个产品变型的采购价格或销售价格。产品变型的最终采购价格或销售价格，可能由多个价格和/或附加费构成组成。可以将每个通用物料的一些数据记录到通用采购价格表或销售价格表中。 此变量具有下列特性：
约束条件组 | 参数替换
应用程序 | 计算产品变型的采购价格或销售价格
域 | 小数
初始化 | 采购价格的当前值或销售价格的当前值为 0.0