| 产品变型结构 (tiapl3510m000) |  |
| 使用此进程以 查看并维护 产品变型结构 。 产品变型结构可定义特定的已配置物料的结构，方法是指定此物料与构成此物料的 通用物料 和 工程模块 之间的关系。通用子物料还可以具有自己的子物料和/或工程模块。工程模块下的层是在 平化 装配件 中指定的，平化装配件显示在 平化装配件和工序 (tiapl2520m000) 进程中。 在下列情况下创建产品变型结构： 输入并保存 产品变型 时，会创建关于主物料和通用子物料之间关系的产品变型结构。 运行 生成产品变型结构 (tiapl3210m000) 进程时，会创建关于主物料和工程模块之间关系的产品变型结构。但是，请注意，只有在 装配计划参数 (tiapl0500m000) 进程详细资料中清除了 外部产品变型结构 复选框，才会执行此操作。 如果需要，还可以使用以下进程生成产品变型结构： 创建装配订单 (tiapl3201m000) 刷新和冻结装配订单 (tiapl3203m000) 从以下来源检索通用物料和工程模块： 始终从在 通用物料清单 (tiapl2510m000) 进程定义的物料模板中复制 物料清单 (BOM) 与通用子物料之间的关系。 与工程模块的 BOM 关系可以从物料模板中复制，也可以通过外部来源交付，这取决于在 装配计划参数 (tiapl0500m000) 进程中是否选中了 外部产品变型结构 复选框。 如果选中此复选框， 则会从外部来源交付与工程模块的 BOM 关系。 ERP LN 不提供将工程模块从外部来源复制到产品变型结构的功能。 如果清除此复选框， 则会从物料的模板中复制与工程模块的 BOM 关系，该模板在 通用物料清单 (tiapl2510m000) 进程中定义。 根据产品变型的 有效单元 ，以及生效日期和过期日期，选择从 通用 BOM 中检索到的信息。日期范围基于 产品配置日期 进行计算，该产品配置日期显示在 产品变型 (tiapl3500m000) 进程的详细资料中。 只在以下条件适用时，才能在当前进程中更改数据： 在 装配计划参数 (tiapl0500m000) 进程中当前 公司 已定义为 主公司 。 在 测试模式 下执行操作，该测试模式也是在 装配计划参数 (tiapl0500m000) 进程中定义的。 显示在 产品变型 (tiapl3500m000) 进程中的 装配 状态 为 初始 。 如果删除相应的产品变型，将同时删除产品变型结构。如需更多信息，请参阅 产品变型 (tiapl3500m000) 进程详细资料中的 待删除 复选框和 清除产品变型 (tiapl3200m000) 进程。 相关主题 装配计划概览
字段 | 说明
产品变型 | 为其显示产品变型结构的 产品变型 代码。
主物料 | 必须装配的通用 主物料 。 此物料可以是最终产品，也可以是最终产品和工程物料之间的通用物料。 该物料必须具有以下特征： 物料类型必须为 通用物料 物料必须为 序列化 物料必须具有订货数据 物料订货系统必须为 总装进度计划物料 可以在 物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程和 物料订货数据 (tcibd2500m000) 进程中定义这些特征。
位置编号 | 标识主物料和子物料组合的组件位置编号。 默认情况下， ERP LN 显示所使用的上一个位置编号加上 10。因此此过程提供的序号为 10、20、30 等等。对位置的编号不受限制。建议使用默认值，以便可以使用中间编号来插入组件。
子物料 | 直接位于产品变型结构中显示的主物料层下方的通用物料或工程模块。
物料类型 | 子物料的 物料类型 。该物料类型可以是 通用物料 ，也可以是 工程模块物料 。
命令 | 说明
生成产品变型结构 | 启动 生成产品变型结构 (tiapl3210m000) 进程。
平化装配件和工序 | 启动 平化装配件和工序 (tiapl2520m000) 进程。
工程模块使用处 | 启动 工程模块使用处 (tiapl3511m000) 进程。