| 装配线规则 (tiasl1570m000) |  |
| 使用此进程来查看或定义应用于装配线的排序规则。这些规则在模拟和创建装配订单顺序 (tiasl4200m000) 进程中用于计算补偿成本。可以在装配线控制段 - 装配线规则 (tiasl1571m000) 进程中将这些规则链接至装配线控制段。排序中使用的规则是基准控制段规则。 可以定义混合规则、布置规则或优先级规则。如需详细资料，请参见字段帮助和装配控制模块中的装配线排序和规则类型主题。 注意 您可以从特定菜单启动选项组合清单 (tiasl1511m000) 进程。 相关主题 装配控制模块中的装配线排序和规则类型
字段 | 说明
规则 | 确定操作的逻辑条件。 相关主题 装配控制模块中的装配线排序和规则类型
规则 | 规则的名称。 相关主题 装配控制模块中的装配线排序和规则类型
规则类型 | 输入该装配线的规则类型。 混合规则 对于混合规则，存在以下规则类型：容量限制规则、比例规则和相关比例规则。 能力限制 装配线的总容量是有一定限制的，例如：对于选项组合“城市”，一天内最多 500 辆自行车。 对于能力限制，可以在离中趋势法字段中选择下列三种分布类型之一： 平均分布 滑动窗口平均分布 滑动窗口容量限制 比例 选项组合必须占订单合计的固定比例，例如，CityBike 与其它订单的比率必须为 1:2。 可以为比例规则定义两种分布类型： 平均分布 滑动窗口平均分布 在离中趋势法字段中定义此类型。 相对比例 与比例相同，唯一的区别在于离中趋势法始终为相对分布。必须指定第二个选项组合，第一个选项组合相对于它进行分布。 布置规则 存在以下布置规则：群集规则、冻结规则和优先级规则。 群集 当需要很长更改时间的选项之间发生更改时，可使用此规则将具有相同选项的选项组合顺序排列。例如，可以将所有“蓝色自行车”顺序排列，因为更改喷漆颜色需要很长时间。 冻结 某些特定选项组合不得与其它一些特定选项组合顺序排列。例如，为将喷漆污染的影响降至最低，浅色不能在深色之后喷涂。 优先级 优先级 优先级规则需要考虑三个因素： 装配订单的下线日期。 人工输入的装配订单的优先级。 装配订单是否已售出。已售出的订单的优先级高于未售出的订单。 相关主题 装配控制模块中的装配线排序和规则类型
规则优先级 | 具有较高规则优先级编号的规则将优先于具有较低优先级编号的规则。
关键选项组合 | 选项组合是由一个代码标识的选项的组合。该代码可以用于装配线规则。 在此字段中输入的选项组合取决于您的规则类型： 能力限制 在此字段中指定受限制的选项组合。 比例 指定选项组合。在此字段中输入一个选项组合和一个比率。该字段可限制与任何其它选项组合相关的特定选项组合。 相对比例 指定与另一选项组合相关的受限制的选项组合。在相关选项组合字段中输入另一选项组合。在当前字段中输入两个选项组合和一个比率，以限制与其它特定选项组合相关的特定选项组合。 相关主题 装配控制模块中的装配线排序和规则类型
相关选项组合 | 如果您正在使用相关比例规则，请指定限制在关键选项组合字段中输入的选项组合的相关选项组合。 相关比例规则用于定义由特定选项组合组成的订单数量与由另一特定选项组合的订单数量之间的比率。 相关主题 装配控制模块中的装配线排序和规则类型
密度 | 在此字段中输入的密度值取决于使用的下列规则类型： 容量限制规则。输入一天内允许的关键选项组合的最大数量。 比例规则。输入与任何其它大量的选项组合相关且受限制的选项组合数量。示例 比例规则为“红色：任何其它选项组合”，比率为 1:5。因此，对于每五个具有任何其它选项组合的产品，只能有一个红色产品。在该示例中，当前字段中输入的值为 1。 相关比例规则。输入具有与您在相关选项组合字段中输入的选项组合相关且受限制的关键选项组合的订单数量。在再生间隔字段中输入与该字段中定义的关键选项组合和另一特定选项组合相关的订单的数量。示例 相关比例规则为“红色：蓝色”，比率为 1:5。因此，对于每五个蓝色产品，只能有一个红色产品。在该示例中，当前字段中输入的值为 1。 相关主题 装配控制模块中的装配线排序和规则类型
再生间隔 | 该值是计算了密度字段的订单数量。可以使用两种规则之一： 比例规则。在当前字段中输入的值是与关键选项组合（在密度字段中定义）和任何其它选项组合相关的订单数量。例如，比例规则为“红色：任何其它选项组合”，比率为 1:5。因此，对于每五个其它产品，只能有一个红色产品。在该示例中，当前字段中输入的值为 5。 相对比例规则。在当前字段中输入的值是与关键选项组合（在密度字段中定义）和另一特定选项组合相关的订单数量。例如，相关比例规则为“红色：蓝色”，比率为 1:5。这意味着，对于每五个蓝色产品，只能有一个红色产品。在该示例中，当前字段中输入的值为 5。 相关主题 装配控制模块中的装配线排序和规则类型
离中趋势法 | 您没有选择混合规则（规则类型为群集、冻结或优先级）。 平均分布 关键选项组合在订单中平均分布。适用于： 能力限制 比例 相对分布 关键选项组合相对于关键选项组合平均分布。仅适用于相对比例。 滑动窗口容量限制 窗口是一定数量的相邻的装配线控制段，并且可以重叠，因此窗口是滑动的。该规则是比例规则，规定以下内容：指定的选项组合与任何其它选项组合的最大比率。例如，对于每个 RedBike 选项组合，在任意四个选项组合中必须至少有一个其它选项组合（密度 = 50%，窗口 = 4）。适用于能力限制。 滑动窗口平均分布 该规则与滑动窗口容量限制相同，但在每个滑动窗口中，选项组合必须尽可能平均分布。适用于： 能力限制 比例 相关主题 装配控制模块中的装配线排序和规则类型
窗口大小 | 窗口的大小（前提是离中趋势法为滑动窗口容量限制或滑动窗口平均分布）。例如，如果窗口大小为 4，则规则必须应用于任意 4 个相邻的装配线工位。
正偏差补偿 | 对多于混合规则中指定数量的关键选项组合进行排序的补偿成本。
负偏差补偿 | 对少于混合规则中指定数量的关键选项组合进行排序的补偿成本。
选项清单 | 不按顺序排列的选项组合（如果在规则类型字段中选择冻结或按顺序排列的选项组合（如果在规则类型字段中选择群集）。 冻结规则。在装配线配置 (LAC) 中，选项组合清单称为冻结。此选项组合清单链接至冻结规则。您可以在选项组合清单中定义哪个选项组合不能排在另一个选项组合的后面，并且 Infor ERP 将阻止这种情况的发生。如果有多重选项组合，则可以定义哪个选项组合不能排在多重选项组合的后面。 群集规则。在装配线配置 (LAC) 中，选项组合清单也称为群集。此选项组合清单链接至群集规则。您可以在群集中定义多重选项组合，并且 Infor ERP 会将这些组合进行群集。每个选项组合都会附加一个序号。 相关主题 装配控制模块中的装配线排序和规则类型
选项清单 | 不按顺序排列的选项组合（如果在规则类型字段中选择冻结或按顺序排列的选项组合（如果在规则类型字段中选择群集）的名称。 相关主题 装配控制模块中的装配线排序和规则类型
命令 | 说明
选项组合清单 | 单击可启动选项组合清单 (tiasl1511m000) 进程。