| 资源主计划 (cprmp3501m000) |  |
| 使用此进程来查看和分析特定 资源 的能力计划。 在“能力概览”标签上， ERP LN 会显示按计划期段列出的资源能力消耗摘要，其中包含有关资源的 能力 CTP 的信息。 “能力消耗来源”标签提供了能力消耗的更详细的概览，它告诉您哪种类型的订单需要指定资源的能力。 在 特定 菜单上，有多个选项可用来执行以下操作： 推进至不同进程，可以在这些进程中进一步分析与资源计划密切相关的要项。 重新计算（更新）指定资源的资源主计划。 注意 如果通过推进方式启动此进程，则只能查找并选择记录。 相关主题 维护资源主计划 主计划 - 概览 更新主计划数据 使用概览进程
字段 | 说明
方案 | ERP LN 为其显示指定资源的资源主计划的 方案 如果方案的 计划状态 为 已结 ，则不能再修改与此方案相关的数据。
方案 | 显示的方案是 实际方案 。
计划层 | 使用指定资源的计划物料的 计划层 相关主题 计划层和产品系列
资源 | ERP LN 为其显示资源主计划的资源
最小利用率 (%) | ERP LN 使用最小利用率百分比来确定此标签中显示的计划期段。 ERP LN 不会显示能力消耗小于此字段中指定的百分比的计划期段。 如果将最小利用率百分比设置为 100， ERP LN 将忽略包含剩余能力的计划期段。
最大利用率 (%) | ERP LN 使用最大利用率百分比来确定此标签中显示的计划期段。 ERP LN 不会显示能力消耗大于此字段中指定的百分比的计划期段。 如果将最大利用率百分比设置为 100， ERP LN 将忽略能力超负荷的计划期段。
期段 | 一系列时段之一，系统会将主计划中的所有计划数据累计到该时段。 计划期段在方案上下文中定义。 计划期段由期段编号标识，以天、周或月为单位。
期间 | 计划期段的起始日期
期段结束日期 | 计划期段的结束日期
可用 能力 | 计划期段内可用的合计能力（小时） 合计能力从应用于资源的 日历 中读取，并与 资源 (cprpd2100m000) 进程中 机器基本数目 字段或 操作员基本数目 字段的值相乘。 ERP LN 使用这两个值中的哪一个取决于您是否在 制造管理子系统 的 工作中心 (tirou0101m000) 进程中指定了机器数目。如果机器数目为 0， ERP LN 将使用操作员数目来计算 可用能力 。 相关主题 企业计划子系统中的日历
剩余能力 | 资源的剩余能力（小时），即没有使用的或为特定类型的活动而储备的能力。 剩余能力的计算方式如下：
     合计能力 - 合计需求能力
注意 如果某个计划期段的剩余能力为负值，则表明该期段中的资源超负荷。
累计 剩余能力 | ERP LN 根据以下公式计算累计剩余能力：
                                        累计能力 CTP - 能力 CTP 储备
需求 能力 | 计划期段中已消耗的资源能力合计（小时） 合计需求能力是 能力消耗来源 标签上的以下字段值的总和： 用于关键能力需求的能力. 计划订单 要消耗的能力. 车间管理订单要消耗的能力. 服务订单 要消耗的能力. PCS 活动 要消耗的能力. CTP 储备 .
能力 CTP | 此计划期段中指定资源的 能力 CTP 。如果指定的资源是主工作中心，来自子工作中心的 能力 CTP 将被添加到主工作中心的 能力 CTP 中。 相关主题 综合可供订货量 - 概览 能力 CTP 计算能力综合可供订货量 (CTP) CTP 检查过程
累计 能力 CTP | 此计划期段中指定资源的 累计能力 CTP 相关主题 综合可供订货量 - 概览 能力 CTP CTP 检查过程 计算能力综合可供订货量 (CTP)
CTP 储备 | ERP LN 为此行的计划期段中的指定资源能力所做的 能力 CTP 储备 。如果指定的资源是主工作中心，来自子工作中心的 CTP 储备 将被添加到主工作中心的 CTP 储备 中。 相关主题 综合可供订货量 - 概览 能力 CTP 储备 能力 CTP
用于关键能力需求的能力 | 为 主计划 中的 关键能力需求 储备的能力（小时）。如果指定的资源是主工作中心，来自子工作中心的 用于关键能力需求的能力 将被添加到主工作中心的 用于关键能力需求的能力 中。 对于（在某一计划期段内）生产计划大于零的每种物料， ERP LN 都会根据该物料的 关键能力清单 来确定关键能力需求。 相关主题 主计划 - 概览 生成关键能力需求
计划订单 要消耗的能力 | 为 计划生产订单 储备的能力（小时）。如果指定的资源是主工作中心，来自子工作中心的 计划订单 要消耗的能力 将被添加到主工作中心的 计划订单 要消耗的能力 中。 ERP LN 会将消耗指定资源（ 工作中心 ）的能力且位于相关计划期段内的 工序 的 运行时间 和 平均准备时间 加在一起。 可以在 工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程的 平均准备时间 [分] 字段中定义机器的平均准备时间。 注意 如果计划订单的起始日期位于物料的 固定提前期计划跨度 内， ERP LN 将不会记录此计划订单的任何能力消耗。 相关主题 企业计划子系统中的生产提前期计算
车间管理订单要消耗的能力 | 由实际 生产订单 （车间管理 (SFC) 订单）消耗的能力（小时）。如果指定的资源是主工作中心，来自子工作中心的 车间管理订单要消耗的能力 将被添加到主工作中心的 车间管理订单要消耗的能力 中。 更新资源计划时，系统将从 制造管理子系统 的 车间管理模块 中检索相关能力消耗（请参见 按日列出的工作中心利用率概览 (tisfc1506m000) 进程）。 注意 如果将 车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中的 日利用率更新方式 字段设置为 自动 或 人工 ， 企业计划子系统 将只记录车间管理 (SFC) 订单的能力消耗。 相关主题 生产订单的功能概览 在车间管理模块 (SFC) 中计划生产订单
PCS 活动 要消耗的能力 | 制造管理子系统 中项目的 网络计划 中所消耗的能力（小时）。如果指定的资源是主工作中心，来自子工作中心的 PCS 活动 要消耗的能力 将被添加到主工作中心的 PCS 活动 要消耗的能力 中。 更新资源计划时，系统将从 制造管理子系统 的 项目控制模块 中检索相关能力消耗。 相关主题 网络计划
服务订单 要消耗的能力 | 服务管理子系统 中的 服务订单 所消耗的能力（小时）。如果指定的资源是主工作中心，来自子工作中心的 服务订单 要消耗的能力 将被添加到主工作中心的 服务订单 要消耗的能力 中。 更新资源计划时， ERP LN 将从 服务管理子系统 中的 服务订单管理模块 的 服务订单 (tssoc2100m000) 进程中检索相关能力。 相关主题 网络计划
命令 | 说明
更新 | 读取所有物料数据、物流数据，然后再次分解所有计划。 相关主题 主计划 - 概览 维护物料主计划 更新主计划数据 维护资源主计划