| 质量管理子系统 - 主数据 |  |
| 在“主数据”中可以输入下列数据（示例）： 要对产品进行检验的特性 检验产品的位置 检验对于待检验产品的影响 可以将特性定义为算法，这样会得出计算的检验结果（而非测量的检验结果）。 可以在算法变量 (qmptc0123m000)、算法 (qmptc0121m000) 和算法 - 变量 (qmptc0122m000) 进程中定义算法。 通用主数据的设置过程如下： 在检测 (qmptc0106m000) 进程中定义用于测量特性的检测。 在特性 (qmptc0101m000) 进程中定义产品的特性。 在特性 - 检测 (qmptc0105m000) 进程中链接检测和特性。 在“主数据”中必须使用的其它进程取决于特性 (qmptc0101m000) 进程中特定字段的设置： 如果在特性类型字段中输入选项，则需使用选项集 (qmptc0113m000) 和选项集 - 选项 (qmptc0114m000) 进程。 如果在特性类型字段中输入小数或整数，并在方法字段中输入算法，则需使用算法 (qmptc0121m000)、算法 - 变量 (qmptc0122m000) 和算法变量 (qmptc0123m000) 进程。 |