| 物料生产数据 (tiipd0101m000) |  |
| 使用此进程以查找、列出或维护物料数据。 注意 如果选择一种物料，ERP LN 将检索为该物料对应的物料类型和物料组定义的物料生产数据。 如果要输入物料生产数据，请首先在物料生产默认数据 (tiipd0102m000) 进程中输入适合于物料类型和物料组的默认生产数据。 相关主题 关键物料 集成 制造管理子系统 和 文档管理模块 使用详细进程
字段 | 说明
物料 | ERP LN 制造的任何模块中出现的物料都是生产物料。此处输入的物料是采购物料、制造物料或通用物料，该物料用于通用/生产物料清单或通用/生产工艺流程中。 注意 先在物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程中输入物料。
物料 | 说明。
搜索关键字 | 搜索关键字用于检索各种进程中的物料。
物料清单数量 | 用于定义制造物料的数目，以此数目为基础确定物料的物料清单。物料清单数量使您可以将非常少的物料数量指定为物料清单组件。 相关主题 物料清单数量
废品 率% | 废品可按百分比或固定数量定义。 如果按百分比定义废品，则称之为废品率。按下面的公式定义废品率：
    总需求量＝（废品率/100% + 1）x 净数量
相关主题 废品
废品数量 | 该数量用于估计产品制造过程中的固定损失数量。 按下面的公式定义固定废品数量：
    总需求量 = 净数量 + 废品数量
相关主题 废品
在物料清单行上指定仓库 | 如果选中此复选框，且您将此物料用作 BOM 中的组件，则您必须在物料清单 (tibom1110m000) 详细进程的 BOM 行上为此组件物料指定仓库。因此，如果执行相关需求分解，物料清单行上的仓库及将会供应组件物料。 如果清除此复选框，且您将此物料用作 BOM 中的组件，则无需在 BOM 行上为此组件物料指定仓库。如果处于相关需求分解的情况下，则在物料订货数据 (tcibd2500m000) 详细进程中定义的仓库将供应组件物料。
虚拟物料 | 装配可作为制造物料的一部分进行生产，且可以有其自己的工艺流程。 偶然情况下有些库存可能存在虚拟物料，但是虚拟物料通常不存储在库存中。计划系统并不创建虚拟物料的材料需求，但会直接通过虚拟物料将需求传递到其组件。定义虚拟物料主要用于创建模块化的产品结构。 示例 冰箱门在冰箱物料清单中，定义为一个虚拟物料。冰箱门的物料列在冰箱的生产订单的材料表上。 注意 要销售虚拟物料（如备件），您必须创建销售订单。默认情况下，在销售订单行 (tdsls4101m000) 进程中，ERP LN 将虚拟物料销售订单行上的库存处理字段设置为按组件。要交付虚拟物料（而非其组件），请在库存处理字段中将值从按组件更改为按主物料。 相关主题 虚拟物料
使用虚拟物料库存 | 如果选中此复选框， ERP LN将检查是否有任何可用的虚拟物料库存。 如果库存中的虚拟物料可用，数量也充足，则此库存用作生产订单中的组件。 如果没有可用的虚拟物料库存，或者数量不足，则不会使用该库存。ERP LN 将该组件视为正常虚拟物料，以便将虚拟物料展开来计算合计数量。 注意 虚拟库存只用于车间管理模块 (SFC) 中，在企业计划子系统中不会提到它。 相关主题 虚拟物料
订单提前期 | 根据工艺流程工序中定义的提前期要素，用小时或天表示的物料生产时间。 订单提前期是在此进程中单击更新订单提前期时确定的。
订单提前期 | 选择小时或天作为表示订单提前期的时间单位。
工艺流程基本物料数量 | 建立工艺流程所基于的制造物料的数量。使用此基本物料数量可以将很短的工序工期列入物料的工艺过程中。
与数量相关的工艺流程 | 如果选中此复选框， ERP LN 将默认选择一个特定的工艺流程。选择结果取决于订单数量。 这意味着物料的订单数量对以下方面有影响： 工序时间。 工作中心。 机器。 其它与工艺流程有关的数据。 注意 这不适用于通用物料。 相关主题 存在与订单数量相关的工艺流程 选择要计算成本的工艺流程
具有材料流 支持的分包 |
来源物料 | 能从中得到物料字段中当前物料的物料。 如果使用复制标准产品结构至定制结构 (tipcs2230m000) 进程将标准物料复制到了定制物料，ERP LN 会在定制物料的来源物料字段中显示标准物料代码。
反冲材料 | 如果选中此复选框，则可以反冲生产物料所需要的材料。 序列化物料 只有在物料仓储数据 (whwmd4500m000) 详细进程中清除了库存中分别记录序列号复选框，而且制造时登记发料的序列号字段为是时，才能反冲序列化物料。在任何其它情况下，都不能反冲序列化物料。 如果序列化物料是批次控制物料，则反冲物料所属的批次将以物料仓储数据 (whwmd4500m000) 详细进程中所定义的出库方法（后进先出 (LIFO)、先进先出 (FIFO)）为基础。 相关主题 反冲 序列化物料概览
反冲工时 | 如果选中此复选框，则可以将制造物料花费的工时反冲给一个反冲员工。 相关主题 反冲。
材料时反冲 | 如果选中此复选框，则在某物料被用作另一物料产品结构中的一个组件时，反冲该物料。 序列化物料 只有在物料仓储数据 (whwmd4500m000) 详细进程中清除了库存中分别记录序列号复选框，而且制造时登记发料的序列号字段为是时，才能反冲序列化物料。在任何其它情况下，都不能反冲序列化物料。 如果序列化物料是批次控制物料，则反冲物料所属的批次将以物料仓储数据 (whwmd4500m000) 详细进程中所定义的出库方法（后进先出 (LIFO)、先进先出 (FIFO)）为基础。 相关主题 反冲 序列化物料概览
车间管理系统净改变 | 如果选中此复选框，在重新计划过程中，会进行部分展开和净改变。ERP LN 只对计划车间管理订单中受到物料清单和工艺流程的改变影响的那些部分重新计划。
库存检查关键 | 如果选中此复选框， ERP LN 会针对装配控制模块 (ASC) 中的 库存检查 (tiasc2240m000) 考虑该物料。 相关主题 装配控制模块中的装配线排序和规则类型.
标准按订单生产的物料 | 该物料来自标准按订单生产 (STO) 物料。物料清单和工艺流程也来自原始物料。
直接处理仓单行 | 如果选中此复选框，则在解冻仓库中的材料后自动执行出库过程。 如果清除此复选框，并使用启动库存发料 (tisfc0207m000) 进程解冻了仓单行，则在用于生产订单的待发放材料 (ticst1501m000) 详细进程中发料数量将添加到仓储发料数量字段中。必须人工执行仓储业务过程的剩余部分。 如果使用启动库存发料 (tisfc0207m000) 进程，则解冻与发料对应的仓单行。也可以为材料选中直接启动库存发料复选框。在这种情况下，在生产订单下达过程中自动解冻一些仓单行。 重要事项！ 如果当前物料将成为库存中的序列化物料，即小量序列化物料，则您必须清除此复选框，否则物料仓储数据 (whwmd4100s000) 进程中的库存中分别记录序列号复选框将不可用。 相关主题 发料概览 序列化物料概览
物料生产文本 | 如果选中此复选框，则显示物料生产文本。
重复制造物料 | 重复制造（重复）物料。 如果满足以下条件，该物料即为重复制造（重复）物料： 产量相对较大。 视重复制造需求而定。 生产取决于效率。 通过计划控制生产。 提前期相对较短。 不具名物料以及具名物料都可能是重复制造物料。但是，仅当具名物料是标准按订单生产的物料时，它们才能用于 RPT 计划中。您不能在 RPT 计划中使用通用物料或按订单设计物料。
计划代码 | 重复制造物料产量大且具有重复需求。重复制造物料的生产通过有计划代码的计划来管理。 注意 必须有计划代码。请在详细进程中定义计划代码。
企业计划生产率因子 | 指示装配线上工作中心的生产率的百分比。工作中心不可能拥有百分之百的生产能力，例如，当装配线上的工作人员离开的时候。 使用此值计算用于制定每个工艺流程或特定工作中心的估计生产率计划的生产率因子。计算所有工序的生产率后，就可以确定生产率最低的工序，对应的工作中心为瓶颈工作中心。 此值用于指示在企业计划子系统中必须计划多少个单位数量的重复制造物料才能供一个计划生产订单使用。如果超出了原始计划生产订单的数量，则生成一个新的计划生产订单，其日期与原始计划生产订单的相同。 示例 假定工作中心的生产率为 80 件，而收到的需求（如销售订单）为 100 件，企业计划子系统会生成一个数量为 80 件的计划采购订单，然后又生成一个数量为 20 件的计划采购订单，两个订单的日期相同。 备注 计划订单的生产率百分比必须大于零。
直接启动库存发料 | 如果选中此复选框，在生产订单下达过程中将自动解冻与材料对应的仓单行。因此，不需要运行启动库存发料 (tisfc0207m000) 进程解冻材料。 如果清除此复选框，并且材料没有被反冲，则必须使用启动库存发料 (tisfc0207m000) 进程解冻材料的仓单行。 解冻的仓单行可以当作一个信号，仓库员工根据这个信号开始出库过程，出库的第一步是提供材料的出库通知。出库过程的最后结果就是将材料发送到车间。如果为物料选中直接处理仓单行复选框，将自动执行仓库出库过程。 相关主题 发料概览
命令 | 说明
更新订单提前期 | 单击可启动更新订单提前期 (tirou1202m000) 进程。订单提前期字段的值将获得更新。