| 质量管理子系统中的算法 |  |
| 质量检验并非总是仅仅进行测量。 有时必须基于测量结果执行复杂的计算，而这些计算可能（也可能不）涉及产品规格。 为此，我们需要使用各种算法。 示例 通过测量酒中的糖含量，可以确定酒中所含的酒精量。 在质量管理子系统中使用算法的步骤 步骤 1. 在算法 (qmptc0121m000) 进程中定义算法。 到步骤 4 才能在表达式字段中输入表达式。 步骤 2. 如果之前未定义任何变量，则在算法变量 (qmptc0123m000) 进程中定义表达式的变量。 步骤 3. 在算法 - 变量 (qmptc0122m000) 进程中将要在算法中使用的变量链接至各个特性或要项/特性组合。 所用特性的特性类型必须为“小数”或“整数”，并且方法必须是“算法”（请参见特性 (qmptc0101m000) 进程）。 步骤 4. 返回算法 (qmptc0121m000) 进程，选择要将表达式链接至的算法，然后在表达式字段中输入表达式（由链接的变量组成）。 可以在算法中使用标准数学表达式（对数、正弦和余弦等，请参见表达式的语法）。 在按特性列出的样品检测数据 (qmptc1115m000) 进程或按序列号列出的样品检测数据 (qmptc1116m000) 进程中输入算法的计算结果。 在“应用”菜单中，单击“算法求值”即可对算法进行计算。 |