| 更新装配线附加费 (ticpr2280m000) |  |
| 使用此进程来更新装配线附加费和装配线附加费基数。将创建用于装配线成本计算的有效装配线附加费和有效装配线附加费基数。生效日期是运行流程的日期。 可以在有效装配线附加费 (ticpr3150m000) 进程中显示有效装配线附加费，在有效装配线附加费基数 (ticpr3160m000) 进程中显示有效装配线附加费基数。 相关主题 装配订单成本计算
字段 | 说明
装配线（自） | 制造最终装配进度计划 (FAS) 物料的一组连续装配线工位。通过将物料从一个装配线工位传到另一个装配线工位，同时在每个装配线工位执行工序，就可以制造出物料。装配线可以细分为若干个用缓冲工位分开的装配线控制段。装配线可以是主装配线，也可以是供应线。
装配线（至） | 制造最终装配进度计划 (FAS) 物料的一组连续装配线工位。通过将物料从一个装配线工位传到另一个装配线工位，同时在每个装配线工位执行工序，就可以制造出物料。装配线可以细分为若干个用缓冲工位分开的装配线控制段。装配线可以是主装配线，也可以是供应线。
自通用物料 | 多种产品变型中都具有的物料。利用通用物料执行任何制造活动之前，必须配置该物料以确定所需的产品变型。 示例 通用物料：电钻 选项： 3 个电源（电池、12V 或 220V） 2 种颜色（蓝色、灰色）。 利用这些选项，最多可生产 6 种产品变型。
至通用物料 | 多种产品变型中都具有的物料。利用通用物料执行任何制造活动之前，必须配置该物料以确定所需的产品变型。 示例 通用物料：电钻 选项： 3 个电源（电池、12V 或 220V） 2 种颜色（蓝色、灰色）。 利用这些选项，最多可生产 6 种产品变型。
更新装配线附加费币种 | 如果您公司的货币系统是独立的（在公司 (tcemm1170m000) 进程中定义），则可以在装配线附加费 (ticpr1180m000) 详细进程的币种字段中更改货币。这样，附加费货币可能与装配线计算中心定义的货币不同。 如果选中此复选框，则依照装配线计算中心的货币更新装配线附加费的货币。