| 设置反冲 |  |
| 让我们使用示例来说明控制反冲的参数设置： 假设已定义了以下物料： CLOCK PIN 在称作 ASSEMBLE 的任务中，PIN 物料用作 CLOCK 物料的组件。 材料反冲 使用 物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程中的以下设置来设置反冲物料： 针对 PIN 物料选中 材料时反冲 复选框。 针对 CLOCK 物料选中 反冲材料 复选框。 创建生产订单时，这些复选框将确定以下各项的默认设置： 估计材料 (ticst0101m000) 进程中的 反冲材料 复选框（用于 PIN）。 生产订单 (tisfc0101s000) 进程中的 反冲材料 复选框。 对于特定生产订单，您可以修改这两个复选框。仅当同时选中这两个复选框时， ERP LN 才会反冲材料。 如果清除了 反冲材料 复选框， ERP LN 会清除所有材料的 反冲材料 复选框。 工时反冲 使用以下设置可以设置工时反冲的物料： 在 任务关系 (tirou0104m000) 进程中为 ASSEMBLE 任务选中 反冲 复选框。 在 物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程中为 CLOCK 物料选中 反冲工时 复选框。 为 ASSEMBLE 任务定义 工序 时， 任务关系 (tirou0104m000) 进程中的 反冲 复选框确定了 工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中 反冲 复选框的默认设置。 创建生产订单时， ERP LN 会按以下步骤设置默认值： 工艺流程工序 (tirou1102m000) 进程中的 反冲 复选框确定了 生产计划 (tisfc0110m000) 进程中 反冲工时 复选框的默认设置。 物料生产数据 (tiipd0101m000) 进程中的 反冲工时 复选框确定了 生产订单 (tisfc0101s000) 进程中 反冲工时 复选框的默认设置。 对于特定生产订单，您可以修改这两个复选框。仅当同时选中这两个复选框时， ERP LN 才会反冲工时。 如果清除了 反冲工时 复选框， ERP LN 会清除所有工序的 反冲工时 复选框。 要实现工时反冲，还必须执行以下操作： 在 工作中心 (tirou0101m000) 进程的 工时反冲至员工 字段中输入一个值。 在 车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程的 计时工作类型 字段中输入一个值，以确定按正常工时支付工作酬劳，还是按加班工时支付工作酬劳。 序列化物料 只有在 物料仓储数据 (whwmd4500m000) 详细进程中清除了 库存中分别记录序列号 复选框，而且 制造时登记发料的序列号 字段为 是 时，才能反冲序列化物料。在任何其它情况下，都不能反冲序列化物料。 如果序列化物料是批次控制物料，则反冲物料所属的批次将以 物料仓储数据 (whwmd4500m000) 详细进程中所定义的出库方法（ 后进先出 (LIFO) 、 先进先出 (FIFO) ）为基础。 杂项 在 车间管理参数 (tisfc0100s000) 进程中设置以下参数： 选择一种反冲方法来确定反冲过程中的用户交互层。 选择用于反冲材料和工时报告的设备。 相关主题 反冲过程 反冲 |