| 工程数据管理模块摘要 |  |
| 可以使用制造管理子系统中的工程数据管理模块，来支持产品设计过程的登记，从而处理不同版本的产品。此外，该模块还用于将设计数据转移到生产。 这里概述了工程数据管理模块的功能。有关进一步的详细信息，请参阅本主题结尾列出的更多详细主题，或者相关进程的联机帮助。 工程物料 工程物料是对其进行设计更改的物料。如果已完成设计过程，则可以将更改转移到实际物料。工程物料可以具有多个修订。每个修订都是该物料的改进版本。 使用数据管理子系统中的文档管理，可以将图纸附加到工程物料修订。 工程物料清单 工程物料清单 (EBOM) 与生产物料清单 (PBOM) 采用相同的方式，说明组件与父物料的关系。工程物料清单 (EBOM) 和生产物料清单 (PBOM) 的主要差异是：工程物料清单 (EBOM) 不使用序号，而使用工程物料的不同修订来考虑不同日期有效的物料。在工程物料清单 (tiedm1110m000) 进程中，将工程物料组件记录在工程物料清单 (EBOM) 中。 可以使用单元有效性，为工程物料的各种产品配置建模。有关单元有效性的详细信息，请参阅工程数据管理模块 (EDM) 中的单元有效性。 可以使用工程物料清单 (EBOM) 中的引用指示，说明组件在主物料上的安装位置。如需更多信息，请参考链接工程物料清单中引用指示的过程。 更改工程物料清单 (EBOM) 人工更改 可以针对特定的工程物料修订，人工创建或更改工程物料清单 (EBOM)。核准修订之后，可以将工程物料清单 (EBOM) 复制到生产物料清单 (PBOM)。该修订的生效日期会链接到生产物料清单 (PBOM) 行。过期日期与下一次修订的生效日期相同。如需更多信息，请参考更改工程物料清单 (EBOM) - 人工过程。 自动更改 可使用物料清单整体变更 (MBC)，对工程数据同时执行多项修改。对于物料清单整体变更 (MBC)，可定义多个操作，以便在一系列工程物料清单 (EBOM) 中添加、删除和替换组件。如果已经正确定义了物料清单整体变更 (MBC)，则可以在处理物料清单整体变更 (tiedm3250m000) 进程中，同时处理其中的某些物料清单整体变更 (MBC)。如需更多信息，请参考更改工程物料清单 - 自动过程。 半自动更改 人工创建或更改工程物料清单 (EBOM)，然后，使用物料清单整体变更 (MBC) 核准更改。如需更多信息，请参考更改工程物料清单 (EBOM) - 半自动过程。 工程数据管理模块 (EDM) 中的单元有效性 使用单元有效性，可以在设计工程物料时为各种变更建模。可以将单元有效性数据转移至生产环境，以便在生产环境中为各种变更建模。 相关主题 工程物料 工程物料清单 更改工程物料清单 (EBOM) - 人工过程 更改工程物料清单 - 自动过程 更改工程物料清单 (EBOM) - 半自动过程 将工程物料复制到物料 定案工程数据 工程数据管理模块 (EDM) 中的单元有效性 链接工程物料清单中引用指示的过程 使用 BAAN Exchange 模块 (BAAN Utilities) 导入 CAD 应用程序数据 |